# DRIFTSINNSTILLINGER

Forstørr visningsmodus
Viser store tegn på skjermen.
vises i systemområdet når modus for store tegn er aktivert.
Tastelyd
Styrer tastelydnivået, eller slår av lyden. Du kan også ha tre pipelyder ved startverdier når du stiller inn graden i kopimodus eller når du justerer kontrasten i alle moduser.

Skjerm hvor innstillingen gjøres gjeldende | Innledende verdi
--- | ---
Skjerm for gradinnstilling i startskjermen for kopimodus | Grad 100 %
Skjerm for kontrastjustering i startskjermbildet for kopimodus | Kontrastnivå: 3 (middels)
Skjerm for kontrastjustering i startskjermbildet for faksmodus, Internett-faksmodus og nettverksskannermodus
Kontrastjusteringsskjerm for Skann til HDD i dokumentarkiveringsmodus

###### Tastelyd ved startpunktet

Når du angir kontrasten på kontrastjusteringsskjermen for hver modus, hører du en pipelyd tre ganger når referanseverdien nås.
Automatisk slette innstillinger
Tiden til automatisk tømming aktiveres kan settes til 10 til 240 sekunder i trinn på 10 sekunder.
Hvis maskinen ikke brukes i den tiden som settes her, vil automatisk tømmefunksjon slette alle innstillinger som er valgt og returnere skjermen til startskjermen i kopimodus eller til jobbstatusskjermen.
Avbryt auto. sletting av tidsinnstiller
Dette brukes for å deaktivere automatisk tømmefunksjon.
Tidsoppsett for melding
Tidslengden for visning av meldinger i skjermen (tiden før en melding automatisk fjernes) kan settes til en hvilken som helst verdi mellom 1 og 12 sekunder.
MFP-innstilling for visningsspråk
Språket som vises på berøringspanelet, kan endres til et hvilket som helst språk.
Når brukerautentisering er aktivert og et skjermspråk er spesifisert i favorittfunksjonsgruppen, blir denne innstillingen gitt prioritet.
Innstillinger for standardvisning

Still inn skjermen som kommer etter automatisk tømming og logg inn.
Du kan velge mellom kopi, e-post, nettverksmappe, FTP/skrivebord, Internett-faks, faks, datainngang, adressebok, dokumentarkivering, hovedskjerm og Sharp OSA-skjermen*.

* Når applikasjonens kommunikasjonsmodul er installert.

Vis favorittmenyer som standard
Under modusvalg kan du angi at favoritten skal vises først.
Vis handlingspanel som standard.
Angi hvorvidt handlingspanelet skal vises på skjermen eller ikke.
Deaktivere jobbprioritetsfunksjon
Jobbprioritetsfunksjonen kan deaktiveres. Når dette gjøres, vil [Prioritet]-tasten ikke vises på jobbstatusskjermen.
Deaktivere enkeltmaterutskrift
Denne innstillingen brukes til å deaktivere enkeltmaterutskrift (utskrift av andre jobber foran en jobb som er stanset* fordi det ikke er papir for denne jobben i noen av skuffene).
* Dette inkluderer ikke tilfeller der papiret gikk tomt under jobben.
Tastebetjeningsinnstilling
Denne innstillingen bestemmer hvor lenge en tast på berøringspanelet må trykkes på før tastens inndata blir registrert. Tiden kan settes fra 0 til 2 sekunder i trinn på 0,5 sekunder.
Ved å forlenge tiden her, kan man unngå tasteinngang når en tast trykkes på utilsiktet. Husk imidlertid på at når det velges en lengre tid, må man være mer forsiktig når man trykker på taster for å påse at inngangsdata blir registrert.
Deaktiver auto. tastrepetisjon
Dette brukes til å deaktivere tasterepetisjon.
Tasterepetisjon får en innstilling til å endres kontinuerlig, ikke bare hver gang tasten trykkes på, men også mens tasten trykkes på.
Registreringstid for lang berøring
Velg en tid for når et langt tastetrykk registreres.
Hastighetsintervall for dobbelttrykk
Velg et intervall for detektering av et dobbelttrykk.
Deaktivere klokkejustering
Deaktiverer dato og klokkeslett fra å bli endret.
Deaktivere omslags-/innleggsmodus
Deaktiverer bruk av funksjonen omslag og innlegg.
Definer tastaturprioritet
Velger å bruke det virtuelle tastaturet eller et eksternt tastatur til å angi tegn hvis et eksternt tastatur er tilkoblet.
Vise gjeldende bane i systeminnstillinger
Når maskinens innstillingsmodus er i bruk, vises menyposisjonen i hierarkisk form øverst i berøringspanelet.
Aktiver kobling for gjeldende bane
Hvis ”Vise gjeldende bane i systeminnstillinger” er slått PÅ, er koblingen for den gjeldende banen aktivert.
Funksjon for økoanbefaling

Viser anbefalte kopierings-/utskriftsinnstillinger for kopiering, ny utskrift av dokumentarkivering og direkteutskrift.

Vis skjermen for kopierings-/utskriftsinnstillinger for å spare papir ved bruk av kopiering, ny utskrift av dokumentarkivering og direkteutskrift.

Grunninnstilling for originalopptelling
Angir om ”Originalteller” i Andre er aktivert for hver funksjon.
KOPIERING

- KOPIERING

BILDESENDING

- Skanner
- Internett-faks
- Datainngang

DOKUMENTARKIVERING

- Skann til HDD
- Lagre på ekstern minneenhet

Samle 10-tastnummer i stigende rekkefølge fra øvre venstre
Ordne de numeriske tastene i stigende rekkefølge fra venstre topposisjon.
MFP-skjermmønsterinnstilling
Velg mellom sju fargemønstre på berøringspanelet.
Et eksempel på den valgte malen kan vises.
Innstilling for forhåndsvisning

### Innstilling av bildekontroll for mottatte data

Velg om mottatte fakser og Internett-fakser skal forhåndsvises.
Vises når utvidelsespakke for faks eller utvidelsespakke for Internett-faks er installert.

### Standardliste/minibilde-visning

Mottaksdata for faks-/I-faks: Velg om standard visningsformat på skjermen for mottatt faks/I-faks skal være liste eller miniatyrbilder.

### Filgjenoppretting av dokumentarkivering

- Hovedmappe/Hurtigfilmappe: Velg om standard visningsformat for skjermene for hovedmappen og den midlertidige mappen for dokumentarkivering skal være liste eller miniatyrbilder.
- Egendefinert mappe: Velg om standard visningsformat for skjermen for egendefinert mappe for dokumentarkivering skal være liste eller miniatyrbilder.

Fjernkontrollinnstillinger
Konfigurer nødvendige innstillinger for fjerndrift av maskinen fra en PC som er koblet til samme nettverk.
Fjernbetjent programvareoperasjon

- Driftsautoritet: Brukes når fjernbetjent programvare benyttes til å betjene maskinen eksternt.
- Vis passordskjerm: Når fjernbetjent programvare brukes til å betjene maskinen eksternt, kan du velge om det skal vises en passordskjerm på maskinen, på PC-en eller på begge.

Betjening fra angitt PC

- Driftsautoritet: Brukes for å tillate fjerndrift av maskinen fra en angitt PC.
- Vertsnavn eller IP-adresse til PC: Angi vertsnavnet eller IP-adressen til PC-en som skal kobles til maskinen. Du kan angi opptil 127 tegn.
- Vis passordskjerm: Når en angitt PC brukes til å betjene maskinen eksternt, kan du velge om det skal vises en passordskjerm på maskinen, på PC-en eller på begge.

Betjenes av bruker som har passord

- Driftsautoritet: Brukes for å tillate at en bruker med passord kan betjene maskinen eksternt. Rådfør deg med servicetekniker for passordinformasjon.
- Vis passordskjerm: Når en bruker med passord betjener maskinen eksternt, kan vedkommende velge om det skal vises en passordskjerm på maskinen, på PC-en eller på begge.

## Innstilling for informasjonskapsler

Angi om informasjonskapsler som benyttes ved bruk av Sharp OSA eller visning av nettsider, skal lagres eller slettes.
Hvis "Ikke hold informasjonskapsel" er valgt, slettes mottatte informasjonskapsler når operasjonene er ferdige.
Tilbake til toppen