# FARGEJUSTERINGER

Følgende innstillinger er relatert til kopiering.
Standardinnstillinger valgt med disse innstillingene gjelder alle funksjoner på maskinen (ikke bare kopifunksjonen).
Følgende innstillinger er relatert til farge.
Grunninnstilling av fargebalanse
Fargebalanseverdier du angir med "Fargebalanse" i en annen modus, kan lagres i et program (1 til 48) og hentes og lagres som grunninnstilling for fargebalanse*. Bruk denne funksjonen når du vil bruke fargebalanseinnstillingen for en favorittfarge om igjen, eller når du vil korrigere en endring i fargebalansen.

*
  Forhåndsinnstilte verdier vises når du velger "Fargebalanse" i en annen modus.

Gå tilbake til standard.
Dette returnerer lagret fargebalanse til fabrikkstandardverdiene (alle fargebalanseverdier er "0" for de 8 nivåene for hver farge).
AUTOMATISK FARGEKALIBRERING
Utfører automatisk fargekorrigering når fargen på fargekopier er feil. Maskinen skriver ut et testområde, testområdet skannes og fargene korrigeres automatisk.
Etter at [Utfør]-tasten trykkes og testområde skrives ut, vises en melding som ber deg starte automatisk kalibrering. Plasser testutskriften på dokumentglasset som vist nedenfor (slik at den tynne linjen ved kanten av papiret er til venstre).
Legg kopipapir (ca. fem ark) som er samme størrelse som testutskriften på toppen av den plasserte testutskriften, lukk den automatiske dokumentmateren forsiktig, og trykk på [Utfør]-tasten.

- Før du utfører Automatisk fargekalibrering, sjekk om registreringsjustering er korrekt. Hvis registreringstilpassing ikke er korrekt, utfør ”Registreringstilpassing”.
- Hvis fargen fremdeles er feil etter å ha utført automatisk fargekalibrering, gjentar du denne kalibreringen en gang til for å forbedre fargen.

Tilbake til toppen