# KOPIERE OVERSKRIFTER PÅ FANEPAPIR(FANEKOPIERING)

## Oversikt

Legg et faneark inn i enkeltmaterskuffen, og lag en kopi på en fane.
Lag til egnede originaler for faneoverskrifter.
Forhold mellom originaler og fanepapir
Fanekopiering med innbinding til venstre

Originaler | Plassere originalene | Legge i fanepapir
--- | --- | ---

Fanekopiering med innbinding til høyre

Originaler | Plassere originalene | Legge i fanepapir
--- | --- | ---

Fanekopi må angis før originalen skannes.
For å endre standard bildeforskyvningsbredde for fanekopiering:
I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Kopieringsinnstillinger] → [Kopiinnstilling] → [Innledende innstilling av flikkopiering].
Standardinnstillingen for bildeforskyvningsbredde kan være fra 0 mm til 20 mm (0" til 5"). Fabrikkinnstillingen er 10 mm (1/2").

## Drift

Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Flikkopiering]-tasten.
Trykk på [På]-tasten.
Angir en bildeforskyvningsbredde (fanebredde).

- Trykk på visningen av numerisk verdi som viser til bildeforskyvningsbredden, og angi en forskyvningsbredde med talltastene.
- Du kan spesifisere området raskt ved først å angi en verdi nær ønsket verdi ved hjelp av talltastene, og deretter justere verdien med .

Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
For å annullere innstillingene for fanekopi:
Trykk på [Av]-tasten.
Legg i fanepapir.
Når du bruker enkeltmaterskuffen, legger du papiret med utskriftssiden ned.
Plasser papiret slik at sidene med fanene føres sist inn i maskinen.
Når du har lagt fanepapir i enkeltmaterskuffen, konfigurerer du innstillingene for enkeltmaterskuffen som forklart under ”LAGE KOPIER VED Å BRUKE ENKELTMATERSKUFFEN”.
Bredden på fanepapiret kan være opptil A4-bredde (210 mm) pluss 20 mm (eller 8-1/2" x 11"-papir (8-1/2") pluss 5/8").
Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å begynne å kopiere.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
Tilbake til toppen