# SLETTE SKYGGER LANGS YTTERKANTENE FOR KOPIERING(SLETTE)

## Oversikt

Slettefunksjonen brukes til å slette skygger rundt kopikantene som kan oppstå når du kopierer tykke originaler eller bøker.
Hvis en kopigradinnstilling brukes i kombinasjon med en sletteinnstilling, vil slettet bredde endres i henhold til valgt kopigrad. Denne funksjonen sletter deler av bildet hvor skygger har en tendens til å dannes, den oppdager ikke skygger.
Når en tykk bok kopieres

Slettefunksjonen brukes ikke | Slettefunksjonen brukes
--- | ---

Slettemodi
Hvis en kopigradinnstilling brukes i kombinasjon med en sletteinnstilling, vil slettet bredde endres i.h.t. valgt kopigrad.
Hvis slettebredden er satt til 20 mm (1") og bildet reduseres til 50 %, vil slettebredden være på 10 mm (1/2").
For å endre standardinnstilling for slettebredde:
I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Kopieringsinnstillinger] → [Kopiinnstilling] → [Justering av kantsletting].
Fabrikkinnstillingen er 10 mm (2/5"). Standard margforskyvningsinnstilling kan være fra 0 mm til 20 mm (0" til 1"). Fabrikkinnstillingen er 10 mm (1/2"). Den endrede innstillingen gjelder også for innstillingsmodusens [Systeminnstillinger] → [Bildesendingsinnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Justering av kantsletting].

## Drift

Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Trykk på [Andre]-tasten og deretter på [Slett]-tasten.
Trykk i avkrysningsboksen for kanten du ønsker å slette, og angi sletteposisjon.
Kontroller at den trykte avkrysningsboksen er angitt til .
Hvis [Spesifiser ramme]-tasten trykkes, er [Opp]-, [Ned]-, [Venstre]- og [Høyre]-avkrysningsboksene angitt til .
Hvis du trykker på [Spesifiser ramme+senter]-tasten, settes alle avkrysningsboksene til .
Angi kantslettingen på motsatt side når du sletter kanter på én til tre sider for Opp, Ned, Venstre og Høyre på forsiden for å skanne en 2-sidig original.

- Hvis [Sletteposisjon på motsatt side]-avkrysningsboksen er angitt til , vil kanten i posisjonen overfor den slettede kanten på forsiden bli slettet.
- Hvis [Sletteposisjon på motsatt side]-avkrysningsboksen er angitt til , vil kanten i samme posisjon som den på forsiden bli slettet.

Angi slettebredde.

- Trykk på tallvisningen som viser margforskyvningsområdet på forsiden eller baksiden, og angi området ved hjelp av talltastene.
- Du kan spesifisere området raskt ved først å angi en verdi nær ønsket verdi ved hjelp av talltastene, og deretter justere verdien med .

Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
For å avbryte sletteinnstillingen:
Trykk på [Slett]-tasten.
Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å begynne å kopiere.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
Tilbake til toppen