# JUSTERE SKARPHETEN PÅ ET BILDE(SKARPHET)

## Oversikt

Denne funksjonen justerer skarpheten for å lage et skarpere eller mykere bilde.
Skarpheten må angis før originalen skannes.

## Drift

Trykk på [Andre]-tasten og deretter på [Skarphet]-tasten.
Trykk på eller skyv glidebryteren for å justere skarpheten.
Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
Hvis du vil annullere skarphet-innstillingen:
Trykk på [Av]-tasten.
Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Start farge]-tasten for å starte kopieringen.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
Tilbake til toppen