# ETTERBEHANDLER

## Oversikt

Denne enheten skriver ut sortert papir mens den forskyver hvert papirsett. Den stifter hvert sett etter behov.
Hvis du vil lage hull i trykt papir, må du installere en hullingsmodul (ekstrautstyr).

- Funksjonsnavn
- Forbruksmateriell
- Vedlikehold av etterbehandler

Funksjonsnavn
Det følgende beskriver delene som vises når etterbehandleren åpnes.
×
Utskuff
Stiftede og sorterte utskrifter sendes til denne skuffen.
Skuffen er skyvbar. Utvid skuffen for å skrive ut på store papirer (størrelsen A3W, A3, A4R, B4, B5R, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13", 8-1/2" x 13-1/2", 8-1/2" x 13-2/5", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 8K og 16KR).
×
Spak
Bruk denne spaken til å flytte etterbehandler for å fjerne en papirstopp, fylle på stifter eller fjerne en stiftestopp.
×
Hullingsavfallsboks (når hullingsmodul er installert)
Denne oppbevarer avfallet som dannes ved hulling.
×
Frontdeksel
Åpne dette dekselet for å fjerne feilmatet papir, fylle på stifter, fjerne en stiftestopp eller tømme hullingsavfallsboksen.
×
Stiftebeholder
Her plasseres stiftekassetten. Trekk ut beholderen når du skal skifte stiftekassett eller fjerne en stiftestopp.
×
Utløserspak for stiftebeholder
Bruk denne spaken til å fjerne stiftebeholderen.
Trykk på navnet for å få detaljene til å komme opp.

- En ferdiggjører kan ikke installeres samtidig med en ferdiggjører (stort stablemagasin), etterbehandler med ryggstifting eller etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin).
- Utvis varsomhet når du slår på strømmen og når maskinen skriver ut, ettersom utmatingsskuffen kan bevege seg opp og ned.

Forbruksmateriell
Etterbehandleren krever følgende stiftekassett:
Stiftekassett (ca. 5000 stifter per kassett x tre kassetter)
MX-SCX1
Vedlikehold av etterbehandler
Når stiftekassetten er tom for stifter, vil en melding komme opp på betjeningspanelet. Følg driftsprosedyren for å skifte ut stiftekassetten.

## Drift

Sette i ny kassett
Åpne dekselet.
Trykk spaken ned mot venstre og skyv etterbehandleren mot venstre til den stopper.
Skyv etterbehandleren forsiktig til den stopper.
Senk utløserspaken for stiftebeholderen og fjern stiftebeholderen.
Trekk stiftebeholderen ut mot høyre.
Fjern den tomme stiftekassetten fra stiftebeholderen.
Sett inn en ny stiftekassett i stiftebeholderen som vist.
Skyv stiftekassetten inn til den klikker seg på plass.
Skift stiftebeholderen.
Skyv stiftebeholderen inn til den klikker seg på plass.
Skyv etterbehandleren tilbake mot høyre.
Skyv etterbehandleren tilbake mot høyre til den låses i sin opprinnelige stilling.
Lukk dekselet.
Foreta en prøvekopi med stiftesorteringsfunksjonen for å bekrefte at stiftingen skjer på riktig måte.
Foreta en prøvekopi med stiftesorteringsfunksjonen for å bekrefte at stiftingen skjer på riktig måte.
Tilbake til toppen