# HULLINGSINNSTILLING

## Oversikt

Denne funksjonen lager hull i kopier og mater dem ut til skuffen. Du kan velge papirstørrelsene A4 til A3 (7-1/4" x 10-1/2"R til 11" x 17") for hulling.
Du kan vise hulleposisjonene på "FORHÅNDSVISNINGSSKJERMEN".

- Du må ha en hullemodul for å kunne lage hull i papir.
- Papir i størrelsen A3W (12" x 18"), og spesialmedier slik som transparenter og fanepapir, kan imidlertid ikke brukes.
- Du kan ikke bruke hullefunksjonen sammen med stifting og papirbretting.

## Drift

Trykk på [Andre]-tasten og deretter på [Hulling]-tasten.
Trykk på [På]-tasten.
Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

- Når du velger avkrysningsboksen for forskyvning, skrives de sorterte papirarkene ut mens de forskyves sett for sett slik at brukeren enkelt kan fjerne hvert sett fra utskuffen.
- Hvis du vil endre utskuff, trykker du på [Utskuff]-tasten og velger utmatingsdestinasjon.

Tilbake til toppen