# KOPIERINGSINNSTILLINGER

Følgende innstillinger er relatert til kopiering.
Standardinnstillinger valgt med disse innstillingene gjelder alle funksjoner på maskinen (ikke bare kopifunksjonen).
Justering av kopikontrast
Justerer kontrastnivået når [Auto] brukes for kopikontrast.
Farget
Angir kopikontrastnivå i fargemodus for dokumentglasset og den automatiske dokumentmateren.
S/H
Setter kopikontrastnivå i svart-hvitt-modus for dokumentglasset og for automatisk dokumentmater.
Innstilling for rotering av kopi
Når originalen og papiret plasseres i forskjellige retninger, rotererer denne funksjonen automatisk bildet 90 grader for å muliggjøre korrekt kopiering på papiret.
Aktiver innstillingen for rotering av kopi for å kopiere en original i A5-størrelse (5-1/2" x 8-1/2") på papir i A5R-størrelse (5-1/2" x 8-1/2"R).
Legge til eller forandre forhåndsinnstilte kopigrader
Legg til to forhåndsinnstilte forstørrelsesgrader (101 % til 400 %), og to forhåndsinnstilte forminskningsgrader (25 % til 99 %).
Du kan også bruke forhåndsinnstilt kopigrad hvis nødvendig.
Forhåndsinnstilte kopigrader som ikke er tillagte kopigrader, kan ikke endres.
Angi maks. antall kopier
Dette brukes til å sette maks verdi som kan angis for antall kopier (antall kontinuerlige kopier). Alle tall mellom 1 og 999 kan spesifiseres.
Grunnoppsett for margforskyvning.
Brukes til å endre standardinnstillingen for margforskyvning. Spesifiser en verdi mellom 0 mm (0") til 50 mm (2") i trinn på 3 mm (1/8") for både for- og bakside.
Justering av kantsletting.
Brukes til å stille inn standard slettebredde for slettefunksjonen. Angi en verdi på mellom 0 mm (0") og 25 mm (1") i trinn på 3 mm (1/8") både for kant- og sentersletting.
Startinnstilling for Flere Fotografier
Angi standardtilstand for Multibilder. Velg sideoppsett for Multibilder, om kanter skal legges til, og i så fall om kantene skal være heltrukkede linjer eller stiplede linjer.
Kortformatinnstillinger
Brukes til å angi standard originalstørrelse for kortformatfunksjonen.
Angi en verdi på mellom 25 mm (1") og 216 mm (8-1/2") i trinn på 3 mm (1/8") både for X- (horisontal) og Y-dimensjonen (vertikal) for originalen.
Tilpass til side
Aktiver denne innstillingen for at tasten [Tilpass til side] alltid skal vises på kortformatskjermen.
Automatisk ryggstift
Ryggstifting skjer automatisk når mappekopieringsfunksjonen brukes.
Innledende innstilling av flikkopiering
Denne brukes til å stille inn standard bildeforskyvningsbredde (fanebredde) for flikkopiering.
Angi en verdi på mellom 0 mm (0") og 25 mm (1") i trinn på 3 mm (1/8").
Deaktivering av registrering/sletting av program
Dette brukes til å hindre sletting og endring av kopieringsinnstillinger lagret i jobbprogrammer.
Deaktivere enkeltmaterskuff i duplekskopiering
Deaktiverer bruk av enkeltmaterskuff ved 2-sidig kopiering.
Manuelt matebrett brukes ofte til å mate etikettark, transparenter og annet spesialpapir som er forbudt med 2-sidig kopiering. Hvis et ark med et av disse spesialpapirene går inn i de reverserende enheten, kan det oppstå papirstopp eller skade på enheten. Hvis spesialmedia som 2-sidig kopiering er forbudt for brukes ofte, anbefales det at du aktiverer denne innstillingen.
Deaktivere auto. papirvalg
Deaktiverer funksjonen Auto papirvalg.
Når denne innstillingen er aktivert, skjer ikke automatisk valg av papir som har samme størrelse som originalen på dokumentglasset eller i den automatiske dokumentmateren.
Autovalginnstilling av skuff som leverer papir
Når denne innstillingen er aktivert og papir blir lagt i en skuff mens maskinen er på standby i kopieringsmodus, blir denne skuffen automatisk valgt.
Deaktivere registrering av egendefinert bilde
Deaktiverer lagring av egendefinert bilde.
Deaktivere sender under kopiering
Deaktiverer bildesendingsfunksjon ved kopiering.
S/H 600 dpi x 600 dpi skannemodus for dokumentmater
Oppløsningen for kopiering i svart/hvitt med automatisk dokumentmater kan endres fra 600 x 400 dpi til 600 x 600 dpi (høykvalitetsmodus).
Når det brukes høykvalitetsmodus, blir fin skrift og tynne linjer reprodusert med større klarhet, men skannehastigheten er lavere.
Når høykvalitetsmodus ikke velges, må følgende vilkår oppfylles for å kunne skanne 600 x 400 dpi og oppnå høyeste hastighet.

- Kopigraden må stilles til 100 %.
- Ikke velg en spesialmodus som vil endre graden.
- [Kopi av kopi] må ikke aktiveres.
- Ikke kopier i svart-hvitt med [Start farge]-tasten.

S/H-hurtigskanning fra dokumentglass
Oppløsningen for kopiering i svart/hvitt med dokumentglass kan endres fra 600 x 600 dpi til 600 x 400 dpi (høyhastighetsmodus).
Når høyhastighetsmodus er valgt, er første kopieringstid raskere, men kopien er ikke så klar.
Når høykvalitetsmodus ikke velges, må følgende vilkår oppfylles for å kunne skanne 600 x 400 dpi og oppnå høyeste hastighet.

- Kopigraden må stilles til 100 %.
- Ikke velg en spesialmodus som vil endre graden.
- [Kopi av kopi] må ikke aktiveres.
- Ikke kopier i svart-hvitt med [Start farge]-tasten.

Auto. sletting før utføring av kopi.jobb
Aktiverer Autosletting-funksjonen under kopiering selv når en kopijobb ikke er fullført. Dette beskytter maskinen fra å stå opptatt med en ikke fullført kopieringsjobb.
Tilbake til toppen