# AUTOMATISK DOKUMENTMATER

## Oversikt

Dette avsnittet beskriver hvordan du plasserer originaler i den automatiske dokumentmateren.

- Plasser om nødvendig originaler av ulik størrelse sammen i den automatiske dokumentmateren. I så fall skal du bruke ”Andre”-funksjonen i alle modi for å stille inn originaler med blandet format.
- Før du legger originaler inn i dokumentmaterskuffen, må du passe på å fjerne eventuelle stifter eller binders.
- Hvis originalene har fuktflekker på grunn av korrekturlakk, blekk eller lim, må du vente til originalene er tørre før du kopierer. Ellers kan innsiden av maskinen eller dokumentglasset bli tilsølt.
- Ikke bruk de følgende originalene. Hvis de brukes, kan det føre til feilfunksjon ved påvisning av originalstørrelse, feilmating av originaler eller flekket utskrift.
  Transparenter eller annet transparent materiale for sikkerhetskopiering, kalkerpapir, karbonpapir, termisk papir eller originaler som er laget med fargebånd for termisk overføring skal ikke mates gjennom dokumentmateren. Originaler som mates gjennom materen, må ikke være skadet, krøllet, brettet, limt sammen eller ha hull. Originaler med flere hull enn tohulls eller trehulls hullet papir blir kanskje ikke matet på korrekt måte.
- Når du bruker originaler med to eller tre hull, skal du plassere dem slik at den hullede kanten er i posisjon fra matesporet på dokumentmaterbrettet.

Tillatte orginalstørrelser

Minimum originalstørrelse | Maksimum originalstørrelse
--- | ---
Standardstørrelse (Minimumsstørrelse som kan påvises automatisk) 148 mm (langsgående) x 210 mm, eller A5 5 1/2" (langsgående) x 8 1/2" (tverrgående) Ikke-standardstørrelse (Minimumsstørrelse som kan spesifiseres manuelt) 131 mm (langsgående) x 140 mm (tverrgående) 5 1/8" (langsgående) x 5 1/2" (tverrgående) | Standardstørrelse (Maksimumsstørrelse som kan påvises automatisk) 297 mm (langsgående) x 420 mm (tverrgående) eller A3 11" (langsgående) x 17" (tverrgående) A3W (12" x 18") kan ikke brukes. Ikke-standardstørrelse (maksimumsstørrelse som kan angis manuelt) Kopimodus: 297 mm (langsgående) x 432 mm (tverrgående) 11-5/8" (langsgående) x 17" (tverrgående) bildesendingsmodus: 297 mm (langsgående) x 1000 mm (tverrgående) 11" (langsgående) x 39-3/8" (tverrgående)

Når originalen ikke har en standardstørrelse, se aktuell forklaring nedenfor for modusen du bruker.

- KOPIMASKIN ”SPESIFISERE ORIGINALSTØRRELSEN”
- BILDESENDING ”SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN VED HJELP AV NUMERISKE VERDIER”

Tillatte originalvekter

MX-4141N/MX-5141N | 1-sidig skanning: 9 til 34 pund (35 g/m2 til 128 g/m2) 2-sidig skanning: 15 til 34 pund (50 g/m2 til 128 g/m2)
MX-4140N/MX-5140N | 1-sidig skanning: 9 til 34 pund (35 g/m2 til 128 g/m2) 2-sidig skanning: 15 til 28 pund (50 g/m2 til 105 g/m2)

For å skanne originaler fra 35 g/m2 til 49 g/m2 (9 lbs til 14 lbs), bruk "Sakte skann-modus" i "Andre"-funksjonen. Hvis du skanner uten å bruke ”Sakte skannmodus” kan føre til feilmating av originalen.
Når ”Sakte skannmodus” er valgt, er automatisk 2-sidig skanning ikke mulig.

## Drift

Kontroller at det ikke ligger en original på dokumentglasset.
Plasser originalen.
MX-4140N/MX-5140N: Opptil 100 ark kan legges inn.
MX-4141N/MX-5141N: Opptil 150 ark kan legges inn.
Når skanning med den automatiske dokumentmateren er fullført, må originalene fjernes fra utmatingsskuffen for originaler.
Tilbake til toppen