# PAUSEKOPIERING

## Oversikt

Denne funksjonen innstiller en pågående jobb og prioriterer utskrift av originalen som er angitt med Pausekopiering.
Når du må lage en hastekopi og maskinen er opptatt med en lang kopikjøring eller en annen jobb, kan du bruke Pausekopiering.

- [Pause]-tasten vises ikke mens en original skannes.
- Avhengig av innstillingene for jobben som pågår, kan det hende at [Pause]-tasten ikke vises.
- Pausekopiering kan ikke brukes sammen med følgende funksjoner:
  Jobb lages, Tandemkopi, Bokkopi, Kortformat, Forstørrelse av flere sider, Originalteller, Prøvekopi, Innstilling forhåndsvisning, Bokskille
- Når du legger en original på dokumentglasset, kan du ikke velge 2-sidig kopiering, sorteringsmodus og stiftesorteringsfunksjoner for å lage en pausekopi.
  Bruk den automatiske dokumentmateren hvis det er behov for noen av disse funksjonene.

## Drift

Trykk på [Pause]-tasten.
Pausemodusskjermen vises.
Hvis brukerautentisering er aktivert
, trykker du på [Pause]-tasten for å vise skjermen for brukerautentisering. Angi brukernavnet og passordet for å utføre brukerautentisering.
Plasser originalen.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Konfigurer kopiinnstillinger.
Hvis du vil annullere pausekopiering, trykker du på [Avbryt]-tasten.
Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å begynne pausekopieringen.
Når pausekopijobben er fullført, gjenopptas den avbrutte jobben.
Pausekopifunksjonen viser ikke forhåndsvisningen av den skannede originalen.
Tilbake til toppen