# JUSTERE RØDT/GRØNT/BLÅTT I KOPIER(RGB)

## Oversikt

Denne funksjonen brukes til å styrke eller svekke en av de tre fargekomponentene rød (R), grønn (G) eller blå (B).
RGB må angis før originalen skannes.

## Drift

Trykk på [Andre]-tasten og deretter på [RGB]-tasten.
Trykk på tasten for fargen du ønsker å justere.
Trykk på eller skyv glidebryteren for å justere fargen.
Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
Du kan bare justere én farge. (Hvis du justerer én farge og deretter trykker på en annen farge, vil justeringen for den første fargen bli annullert.)
For å annullere innstillingene for RGB-justering:
:Trykk på [Off]-tasten.
Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Start farge]-tasten for å starte kopieringen.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
Tilbake til toppen