# JUSTERE OPPLØSNINGEN UNDER SKANNING(OPPLØSNING)

Denne funksjonen justerer oppløsningen når du skanner originalen, og muliggjør utskrift av høy kvalitet eller med hastighetsprioritering i henhold til programmet.

- Oppløsningen må angis før originalen skannes.
- Oppløsningsinnstillingen anvendes når du lager en svart-hvitt-kopi i full størrelse.

Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Skanneoppløsning]-tasten.
Velg oppløsning.
Oppløsningen kan angis både for dokumentmateren og dokumentglasset.
Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
Ved bruk av MX-4140N/MX-5140N kan ikke oppløsningen for den automatiske dokumentmateren endres (Den er satt til 600 x 600 dpi).
Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Trykk på [Start S/H]-tasten for å begynne å kopiere.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
Tilbake til toppen