# BILDET ER KORNETE

Hvis du ikke kan løse et problem med løsningene i denne håndboken, trykk på [Strøm]-knappen og sett hovedstrømbryteren til posisjonen ””. Vent i minst ti sekunder og sett deretter hovedbryteren til posisjonen ””. Når fargen på hovedstrømindikatoren endres til grønn, trykker du på [Strøm]-knappen.
Når bakgrunnsfargen på jobbstatusskjermen øverst til høyre på berøringspanelet ikke er grå, må du ikke slå av hovedstrømbryteren eller trekke ut støpselet. Dette kan ødelegge harddisken eller føre til at data som blir lagret eller mottatt går tapt.

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Er innstillingene i skriverdriveren egnet for typen utskriftsjobb? | Kontroller innstillingene til skriverdriveren. Når du velger utskriftsinnstillinger, kan du velge utskriftsmodus fra [Normal], [Høy kvalitet] eller [Ultrafin]. Når du vil ha et ekstra skarpt bilde, velger du [Ultrafin]. Windows: Innstillingen for oppløsning velges på [Avansert]-fanen i vinduet for skriverdriveregenskaper. Macintosh: Velg oppløsningen på [Avansert]-menyen i utskriftsvinduet. (I Mac OS 10.5 velger du oppløsningen i [Farge]-menyen i utskriftsvinduet.)

Tilbake til toppen