# UTSKRIFT AV PASSORDBESKYTTET FAKS(HOLD INNSTILLING FOR MOTTATT DATAUTSKRIFT)

Aktiver denne innstillingen hvis du vil at fakser skal mottas og lagres i minnet uten å skrives ut. Et passord må skrives inn for å skrive ut faksene.
Når denne funksjonen brukes, vil en skjerm for passordinntasting vises i berøringspanelet når en faks mottas.
For å aktivere hold innstilling for mottatt datautskrift:
I ”Innstillingsmodus”, velg [Systeminnstillinger] → [Bildesendingsinnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Hold innstilling for mottatt datautskrift].
Utskriften begynner når det tidligere programmerte firesifrede passordet er tastet inn med talltastene.
Når du trykker på [Avbryt]-tasten, lukkes passordskjermen, men dataene i minnetasten blinker på berøringspanelet. Passordskjermen vises igjen når du trykker på den blinkende tasten eller bytter modus.

- For å vise listeskjermen over mottatte data etter å ha angitt passordet:
  I ”Innstillingsmodus”, velg [Systeminnstillinger] → [Driftsinnstillinger] → [Jobbdetaljinnstillinger] → [Innstilling forhåndsvisning] → [Innstilling av bildekontroll for mottatte data].
- For å overføre mottatte data til en annen maskin:
  I ”Innstillingsmodus”, velg [Systeminnstillinger] → [Faksdata motta/send].

Du kan kontrollere bildet med mottatte data fra berøringspanelet før utskrift.

- KONTROLLERE BILDET FØR UTSKRIFT

- De mottatte faksene vil lagres i minnet uavhengig av om de ble mottatt automatisk eller manuelt.
- Når mottatte data overføres til en annen maskin, overføres også data lagret i minnet. Da vil samme passordskjerm som ble vist for utskrift vises. Videresending vil ikke utføres hvis ikke passordet angis.

Tilbake til toppen