# STANDARDINNSTILLINGER

Hvis du skriver ut data i et miljø hvor skriverdriveren ikke brukes (for eksempel hvis du skriver ut data i MS-DOS-systemet eller skriver ut data ved hjelp av en PC som ikke har den medfølgende skriverdriveren installert), still inn detaljerte utskriftsvilkår. ("Deaktiver utskrift av tom side"-funksjonen vil imidlertid være tilgjengelig selv om PCL-skriverdriveren brukes.)
Innstillingene i skriverdriveren overstyrer innstillingene for utskriftsvilkår når skriverdriveren brukes for utskrift.
Innstillinger

Element | Innstilling
--- | ---
Kopier | 1–999 sett
Utskriftsretning | Stående Horisontal
Standard papirstørrelse | A3W, A3, B4, A4, B5, A5, 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2"), 8-1/2" x 11", 7-1/4" x 10-1/2", 5-1/2" x 8-1/2", 12" x 18", 11" x 17", 8K, 16K
Standard utmatingsskuff | Midtskuff (vises ikke hvis etterbehandler er installert) Forskyvningsskuff*1 Ferdiggjører, øvre skuff*2 Ferdiggjører, nedre skuff*2 Høyre skuff
Standard papirtype | Vanlig papir, Brevhode, Fortrykket, Forstanset, Resirkulert Papir, Farge
Innstilling for grunnoppløsning | 600 dpi 600 dpi (Høy kvalitet) 1200 dpi
Deaktiver utskrift av tom side | (Aktivert) (Deaktivert)
Linjetykkelse*3 | 0 til 9
2-sidig utskrift | Énsidig 2-sidig (bok) 2-sidig (blokk)
Fargemodus | Auto S/H
Samle sider på én utskrift*4 | Samle N sider 1-opp 2-opp 4-opp 8-opp
Layout Venstre mot høyre*5 Høyre mot venstre*5 Øvre venstre mot høyre*6 Øvre venstre mot nedre*6 Øvre høyre mot venstre*6 Øvre høyre mot nedre*6
Tilpass til side*7 | (Velg Tilpass til side) (Ikke bruk Tilpass til side)
Utmating | (Bruk Utskrift per enhet) (Ikke bruk Utskrift per enhet) Stifteposisjon*1: Ingen, 1 stift på baksiden, 2 stifter, 2 stifter (toppen) (Bruk hulling)*8 (Ikke bruk hulling)*8
Hurtigfil | (Deaktivert) (Aktivert)

*1
  Når etterbehandler er installert
*2
  Når etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin) eller ferdiggjører (stort stablemagasin) er installert
*3
  Denne innstillingen brukes til å justere linjebredden til vektorgrafikk. Bortsett fra for CAD og andre spesialiserte bruksområder, er det normalt ikke nødvendig å endre denne innstillingen. Når ”0” er valgt, skrives alle linjer ut med en bredde på 1 punkt.
*4
  Papirstørrelser som kan brukes med denne funksjonen, er A3, B4, A4, 11" x 17", 8-1/2" x 14" og 8-1/2" x 11". (Denne funksjonen fungerer kanskje ikke med noen utskriftsmetoder.)
*5
  Kan velges når Samle 2 sider er valgt.
*6
  Kan velges når Samle 4 sider / Samle 8 sider er valgt.
*7
  Kun tilgjengelig når man skriver ut filer i formatet PDF, JPEG og TIFF.
*8
  Når en hulleenhet er installert

Tilbake til toppen