# OPERASJONER SOM ER FELLES FOR ALLE MODI

## ETTERBEHANDLER MED RYGGSTIFTING (STORT STABLEMAGASIN)

Dette inkluderer forskyvningsfunksjonen som mater ut sortert papir mens den forskyver hvert papirsett, stiftesorteringsfunksjonen som stifter hvert sett av utskriftene, ryggstiftingsfunksjonen som automatisk stifter i midten av arkene og bretter dem i to, og papirbrettingsfunksjonen som bretter papiret i to.
Hvis du vil lage hull i trykt papir, må du installere en stansemodul (ekstrautstyr)

- Funksjonsnavn
- Forbruksmateriell
- Vedlikehold av etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin)

Funksjonsnavn
×
Oppsamlingsenhet på stiftemaskin
Denne stabler papir som skal stiftes.
×
Utskuff (øvre skuff, nedre skuff)
Stiftede og sorterte utskrifter sendes til denne skuffen.
Skuffen er skyvbar. Utvide skuffen for å skrive ut på store papirer (størrelsene A3W, A3, B4, 12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" og 8-1/2" x 13").
×
Skuffanvisning for ryggstifting
Denne styrer utskriftene ved levering til skuffen. Før du skriver ut, fester du skuffanvisningen for ryggstifting i egnet stilling under for papirstørrelsen som skal brukes.
×
Ryggstiftingsskuff
Ryggstiftede hefter mates til denne skuffen.
×
Toppdeksel
Åpne dette dekselet for å fjerne feilmatet papir.
×
Frontdeksel
Åpne dette dekselet for å fjerne stiftekassetten eller fjerne en stiftstopp.
Trykk på navnet for å få detaljene til å komme opp..

- Det kreves en papiroverføringsenhet for å installere en etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin), samt et skap / en 1x500-/ 2x500-/ 2000-arks papirskuff.
- Unngå å plassere tunge gjenstander på etterbehandleren med ryggstifting (stort stablemagasin), og trykk den ikke nedover.
- Utvis varsomhet når du slår på strømmen og når maskinen skriver ut, ettersom skuffen kan bevege seg opp og ned.
- En etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin) kan ikke installeres samtidig med en ferdiggjører, ferdiggjører (stort stablemagasin) eller etterbehandler med ryggstifting.

Forbruksmateriell
Etterbehandleren med ryggstifting (stort stablemagasin) krever følgende stiftekassett:
Ferdiggjøringsenhet
Stiftekassett (ca. 5000 stifter per kassett x tre kassetter) AR-SC2
Ryggstiftenhet
Stiftekassett (ca. 2000 stifter per kassett x tre kassetter) AR-SC3
Vedlikehold av etterbehandler med ryggstifting (stort stablemagasin)
Når stiftekassetten er tom for stifter, vil en melding komme opp på betjeningspanelet. Følg driftsprosedyren for å skifte ut stiftekassetten.

## ETTERBEHANDLER MED RYGGSTIFTING (STORT STABLEMAGASIN)

Skifte ut stiftekassetten (ferdiggjøringsenhet)
Skifte ut stiftekassetten (ryggstiftenhet)
Skifte ut stiftekassetten (ferdiggjøringsenhet)
<7 trinn i alt >
Åpne frontdekselet.
Trykk inn de grønne delene av stiftebeholderen og dra beholderen opp og ut.
Fjern den tomme stiftekassetten.
Trykk på låseknappen for å løse ut stiftebeholderdekselet, og fjern deretter stiftekassetten.

Hvis det er flere stifter igjen, kan ikke stiftekassetten fjernes.

Sett inn en ny stiftekassett i stiftebeholderen.
Skyv stiftekassetten inn til den klikker seg på plass.

Ikke fjern forseglingen fra kassetten før du setter kassetten inn i beholderen.

Dra forseglingen på stiftene rett ut.
Skyv stiftebeholderen godt inn igjen.
Skyv stiftebeholderen inn til den klikker seg på plass.
Lukk frontdekselet.
Foreta en prøvekopi med stiftesorteringsfunksjonen for å bekrefte at stiftingen skjer på riktig måte.
Skifte ut stiftekassetten (ryggstiftenhet)
Fjern alle papirer fra utmatingsskuffen til etterbehandleren med ryggstifting (stort stablemagasin) før du starter denne prosedyren. Ikke legg papirer du har fjernet tilbake i utmatingsskuffen.
<8 trinn i alt>
Åpne frontdekselet.
Ta tak i håndtaket på ryggstiftingsenheten og dra den langsomt ut til den stopper.
Dra stifteenheten i ryggstiftingsenheten ut og drei den deretter oppover.
Ta tak i venstre og høyre side av hver tomme stiftekassett, og fjern kassettene.
Legg i nye stiftekassetter.
Skift ut begge stiftekassettene.
Fjern dekselet fra hver stiftekassett og installer kassettene.
Dra stifteenheten i etterbehandleren med ryggstifting fremover, og drei den deretter tilbake til opprinnelig stilling.
Skyv ryggstiftingsenheten inn.
Lukk frontdekselet på etterbehandleren med ryggstifting.
Foreta en prøveutskrift eller -kopi med stiftesorteringsfunksjonen for å bekrefte at stiftingen skjer på riktig måte.
Tilbake til toppen