# SKIFTE UT STEMPELKASSETTEN

## Oversikt

Hvis en stempelenhet (AR-SU1) installeres på den automatiske dokumentmateren, og stempelet har blitt for lyst, må du skifte ut stempelpatronen (AR-SV1).
Forbruksmateriell
Stempelpatron (2-pakning) AR-SV1

## Drift

### Ved bruk av MX-4140N/MX-5140N

Åpne den automatiske dokumentmateren.
Åpne klemmene på den automatiske dokumentmateren som holder originalpressearket på plass.
Åpne klemmene (to stk.) på venstre og høyre side.
Ta tak i klaffen på stempelenheten, og trekk enheten ut.
Fjern stempelpatronen (A).
Installer en ny stempelpatron.
Skyv stempelenheten inn igjen.
Skyv stempelenheten inn til den klikker seg på plass.
Sett tilbake originalpressearket.
Skyv klemmene inn til de klikker seg på plass.
Lukk den automatiske dokumentmateren.

### Ved bruk av MX-4141N/MX-5141N

Åpne den automatiske dokumentmateren.
Fjern dokumentbakplaten fra den automatiske dokumentmateren.
Fjern platen sakte. Plassér den fjernede platen med festesiden i retning opp på dokumentglasset.
Ta tak i klaffen på stempelenheten, og trekk enheten ut.
Fjern stempelpatronen (A).
Installer en ny stempelpatron.
Skyv stempelenheten inn igjen.
Skyv stempelenheten inn til den klikker seg på plass.
Lukk den automatiske dokumentmateren for å feste dokumentbakplaten.
Når den automatiske dokumentmateren lukkes, festes dokumentbakplaten på dokumentglasset til den automatiske dokumentmateren.
Kontroller at dokumentbakplaten er godt festet til den automatiske dokumentmateren, og lukk deretter den automatiske dokumentmateren.
Hvis dokumentbakplaten ikke er godt festet, fjerner du platen og lukker deretter den automatiske dokumentmateren igjen for å feste platen godt.
Tilbake til toppen