# LEGGE ET REGISTRERT BILDE TIL EN ORIGINAL(EGENDEFINERT BILDE)

## Oversikt

Denne funksjonen legger et bilde som er registrert i maskinen, til en original for å lage en kopi.
Det finnes følgende to typer av egendefinerte bilder.

- Egendefinert merke (merkebilde i full farge)
- Egendefinert vannmerke (merkebilde med vannmerke i gråskala)

Egendefinert merke
Egendefinert vannmerke

- Et bilde må være forhåndsregistrert fra skriverdriveren til maskinen.
  For informasjon om hvordan du registrerer et bilde, se "REGISTRERE ET EGENDEFINERT BILDE".
- Et egendefinert merkebilde kopieres etter ark, ikke etter original. Hvis 2 i 1, 4 i 1 er aktivert, kopieres brukermerker for hvert sett med sider.
- Et egendefinert merkebilde kopieres med den registrerte størrelsen. Størrelsen forblir uendret, selv når kopigraden er forstørret eller forminsket.
- Et annet egendefinert bilde kan ikke angis for hver side.
- Når du trykker på [Start S/H]-tasten, lages en ensfarget kopi selv om du har valgt et egendefinert merke.
- Hvis et bilde går utenfor det angitte papiret og dets registrerte størrelse eller stilling, vil ikke delen som går utenfor kopieres.

Egendefinert bilde kan kombineres med Tandemkopi.
Merkekopi utføres når et egendefinert bilde med samme filnavn registreres både på mester- og slavemaskinen.
Hvis det ikke registreres, vil en kopi uten et egendefinert bilde lages.
Kombinasjonen med andre funksjoner er beskrevet i tabellen nedenfor.

Kombinert funksjon | Operasjoner for egendefinert bilde
--- | ---
Margforskyvning | Forskyver på samme måte som for et originalbilde.
Slett | Lager en merkekopi som vanlig.
Dobbeltsidig kopi | Lager en merkekopi ark for ark.
Brosjyrekopiering | Lager en merkekopi som vanlig.
Jobboppbygging | Lager en merkekopi som vanlig.
Omslag/innlegg | Basert på innstillingene for egendefinert bilde.
Transparentinnlegg | Lager en merkekopi som vanlig.
2 i 1 | Lager en merkekopi ark for ark.
Bokkopi | Lager en merkekopi som vanlig.
Fanekopiering | Lager en merkekopi som vanlig, uavhengig av innstillingene for bildeforskyvning.
Kortformat | Lager en merkekopi ark for ark.
Speilbilde | Lager en merkekopi som vanlig, uten å snu til speilbilde.
S/H omvendt | Skriver ut et bilde som vanlig, uten S/H omvendt. Følgende vilkår angis imidlertid når det skrives ut på en mørk bakgrunn. Egendefinert merke: Skrives ut i hvitt Egendefinert vannmerke: Skrives ut uten å hvitfarges
Papir i A3-bredde | Lager en merkekopi som vanlig.
Sentrering | Lager en merkekopi som vanlig, uten sentrering.
Fargejustering | Lager en merkekopi ved hjelp av de registrerte dataene.
Merke | Lager en merkekopi på Merke-menyen.
Gjenta foto | Kan ikke kombineres.
Forstørrelse av flere sider | Kan ikke kombineres.
Utskriftsmønster | Lager en merkekopi under et utskriftsmønster.
Gjenta oppsett | Kan ikke kombineres.
Plasser bilde | Skriver ut et bilde i den originale posisjonen, uansett Plasser bilde-innstilling.
Bokskille | Lager en merkekopi ark for ark.

## Drift

Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Egendefinert bilde]-tasten.
Trykk på [Egendefinert merke]- eller [Egendefinert vannmerke]-tasten.
Trykk på [Bilde]-tasten for å velge et bilde.
Velg ønskede miniatyrbilder fra det tilgjengelige utvalget.
Angi [Skriv ut side] eller [Original].
For egendefinert merke

Skrive ut side | Angi side(r) for merkekopi. Første side eller alle sider
Utskriftsposisjon | Angi en posisjon for merkekopi.
Originaler | ORIENTERING AV ORIGINALPLASSERINGEN | Spesifiser originalens retning.
2-sidig originaltype | Angi innbindingskanten for 2-sidig original. Bok eller blokk
Vinkel | Angi hjørnet på bildet. 0 grader, -90 grader, 90 grader eller 180 grader

For egendefinert vannmerke

Utskriftsfarge | Angi fargen på bildets vannmerke. Svart, R (rød), G (grønn), B (blå), cyan, magenta eller gul
Utskriftsmønster | Angi utskriftsmønster på bildets vannmerke. Gjennomsiktig: Gjør et originalbilde gjennomsiktig for merkekopi. Overlapping: Skjuler et vannmerke som er lagt til et originalbilde for merkekopi.
Kontrast | Velg vannmerkets kontrast fra ni nivåer.
Skrive ut side | Angi side(r) for merkekopi. Første side eller alle sider
Utskriftsposisjon | Angi en posisjon for merkekopi.
Originaler | ORIENTERING AV ORIGINALPLASSERINGEN | Spesifiser originalens retning.
2-sidig originaltype | Angi innbindingskanten for 2-sidig original. Bok eller blokk
Vinkel | Angi hjørnet på bildet. 0 grader, -90 grader, 90 grader eller 180 grader

Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
For å annullere innstillingene for Egendefinert bilde:
Trykk på [Av]-tasten.
Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten for å begynne å kopiere.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:
Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.
Tilbake til toppen