# LAGRE ET PROGRAM

## Oversikt

Denne funksjonen lagrer kopiinnstillinger samlet som ett program. Det lagrede programmet kan enkelt hentes opp.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du henter opp et program, se ”HENTE OPP ET PROGRAM”.
Hvis du for eksempel kopierer CAD-tegninger i A3-størrelse (11" x 17") til arkivering én gang i måneden ved å bruke følgende innstillinger:

- CAD-tegningene i A3-størrelse (11" x 17") forminskes til A4-størrelse (8-1/2" x 11").
- 2-sidig kopiering benyttes for å halvere papirforbruket.
- Margforskyvning brukes for å lage en marg som kan hulles for arkivering.

Når et jobbprogram ikke er lagret | Når et jobbprogram er lagret
--- | ---
Angir reduksjon fra A3 (11" x 17") til A4 (8-1/2" x 11"). Endrer kontrastinnstillingen. Angir 2-sidig kopiering. Angir marger. Angir innstillinger for hulling. Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten. | Velger kopieringsinnstillinger. Trykk på [Start farge]- eller [Start S/H]-tasten.
En betydelig mengde tid kreves for å kopiere tegningene hver måned fordi innstillingene ovenfor må velges. I tillegg kan det hende at det av og til gjøres feil når innstillingene velges, slik at enkelte kopier må lages på nytt. | Innstillingene lagres i et program slik at de kan velges ved hjelp av et tastetrykk. Dette er enkelt og hurtig. I tillegg lagres alle innstillingene slik at det ikke er mulig å gjøre feil, og dermed ikke nødvendig å lage kopier på nytt på grunn av feilinnstillinger.

- Opptil 48 programmer kan lagres.
- Programinnstillingene forblir registrert, selv når hovedstrømmen har blitt slått av.
- Et program kan også lagres på en hjemmeside eller som en snarvei under bokmerker – derfor er dette til hjelp ved opphenting.

## Drift

Angi kopifunksjonen som skal lagres.
På startskjermen vil [Programregistrering]-tasten vises.
Trykk på [Programregistrering]-tasten på handlingspanelet.
Trykk på en tast som ikke er i bruk ennå for programregistrering.
En tast som har et program lagret, vises i farger. Trykk på en tast som ikke har et lagret program.
Hvis et program ikke gis navn, tildeles et serienummer automatisk i stedet for et programnavn.
Gi programmet navn, og trykk på [OK]-tasten.
En melding om fullført registrering vises.
Velg hvorvidt du vil registrere programmet på hjemmesiden eller som bokmerke.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

- Hvis brukerautentisering er aktivert, registreres en snarvei til programmet på brukerens hjemmeside eller under bokmerker.
- Hvis brukerautentisering er deaktivert, kommer skjermen for inntasting av administratorpassord opp. Når administratorpassordet skrives inn, er registreringen fullført.

Kopiantallet kan ikke lagres.
Tilbake til toppen