# LEGGE PAPIR I EN SKUFF

## Oversikt

Legge papir i skuff 1 – 4 (når et skap / 1x500 / 2x500 / 3x500 arks papirskuff er installert; skuff 2 når et skap / 500 og 2000 arks papirskuff er installert)
Maks. 500 papirark fra størrelse A5R til A3 (5 1/2" x 8 1/2"R til 11" x 17") kan legges i skuff 1 og 4.
Hvis du la i papir av en annen type eller størrelse enn det som ble lagt i sist, må du kontrollere innstillingene i "Innstillingsmodus". Feil innstilling har innvirkning på automatisk papirvalg. Det kan forårsake utskriftsfeil, utskrift på papir av feil størrelse eller type, eller feilmating av papir.
Unngå å plassere tunge gjenstander på skuffen, og trykk den ikke nedover.
Slik kontrollerer du type og størrelse for papir:
I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Innstillinger for papirskuff].

## Drift

Trekk ut papirskuffen.
Trekk skuffen forsiktig ut til den stopper.
For å legge i papir, gå til trinn 3. For å legge i papir med en annen størrelse, gå til neste trinn.
Juster styreplatene A og B ved å klemme på låsespakene og flytte dem slik at de samsvarer med de langs- og tverrgående målene til papiret som skal legges i.
Styreplatene A og B kan flyttes. Skyv den enkelte styreplaten mens du klemmer på platens låsespak for å justere til papirstørrelsen.
Legg papiret i skuffen.
Legg i papiret med den utskriftbare siden opp. Papirbunken må ikke være høyere enn indikatorlinjen (ikke mer enn 500 ark).
Luft papiret godt før det legges i. Hvis papiret ikke luftes, kan flere ark bli matet samtidig og forårsake papirstopp.
Skyv papirskuffen forsiktig inn i maskinen.
Trykk skuffen helt inn i maskinen.
Tilbake til toppen