# SKUFFEINNSTILLINGER

Papirskuff- og papirtypeinnstillinger forklares i dette avsnittet.
Disse innstillingene spesifiserer papirtype, papirstørrelse og funksjoner som tillates på hver papirskuff.
Når tasten [Skuffinnstillinger] trykkes på, vises en liste med skuffer og gjeldende innstillinger.
Automatisk skuffbytting
Når en skuff løper tom for papir under utskrift, bestemmer dette om en annen skuff med samme størrelse og type papir automatisk velges for at utskriften skal fortsette.
Innstillinger for hver skuff
Når [Endre]-tasten trykkes inn, vises korresponderende innstillingsskjerm.
Følgende innstillinger kan konfigureres.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Type | Velg papirtype som skal lastes i skuffen. Papirtyper som kan velges varierer fra skuff til skuff. For mer informasjon, se ”Skuffinnstillinger”. For oppsett av brukertype, se ”PAPIRTYPEREGISTRERING”.
Størrelse | Velg papirstørrelse fra listen. Papirstørrelser som kan velges varierer fra skuff til skuff. Størrelsene som kan velges kan også være begrenset av valgt papirtype. For mer informasjon, se ”Skuffinnstillinger”. Hvis ønsket størrelse ikke vises på listen, velg [Egendef. størr.] og angi størrelsen direkte (kun for enkeltmaterskuff). For mer informasjon, se ”Skuffinnstillinger”.
Innmating av godtatt jobb | Velg moduser som kan brukes. Hvis det er en funksjon som du ikke vil skal brukes med valgt skuff, deaktiverer du funksjonen. Når "Type" er en annen en vanlig papir, resirkulert papir, farget papir, eller en brukertype, kan [Faks] og [Internettfaks] ikke velges.

- Hvis papirstørrelsen som spesifiseres her er forskjellig fra størrelsen på papiret som er lagt i skuffen, kan dette gi problemer eller papirstopp ved utskrift.
  For endring av papirstørrelsen i en skuff, se ”FØR DU BRUKER MASKINEN”.
- Papiregenskaper som ”Fast papirside” settes automatisk når papirtypen velges. Egenskapene til papirskuffen kan ikke endres på denne skjermen.
- Hvis [Systeminnstillinger] i ”Innstillingsmodus” → [Enhetskontroll] → [Deaktivere skuffinnstilling] velges, kan ikke skuffinnstillingene (unntatt for enkeltmater) konfigureres.

Skuffinnstillinger

Papirkassett | Papirtype | Størrelse
--- | --- | ---
Kassett 1 | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forhullet, Farge, Tykt papir 1*1, Brukertype | Auto-AB (A3, A4, A4R, B4, B5, B5R, 216 mm x 330 mm (8-1/2"x13")), Auto-Inch (11"x17", 8-1/2"x14", 8-1/2"x11", 8-1/2"x11"R, 7-1/4"x10-1/2"R), 8-1/2"x13-2/5" (216 mm x 340 mm), 216 mm x 343 mm (8-1/2"x13-1/2"), 5-1/2"x8-1/2"R, A5R, 8K, 16K, 16KR
Skuff 2 (når skap / 1x500, skap / 2x500, skap / 3x500 eller skap / 500 og 2000 arks papirskuff er installert)
Skuff 3 (når skap / 2x500 eller skap / 3x500 arks papirskuff er installert)
Skuff 4 (når skap / 3x500 arks papirskuff er installert)
Skuff 3 (når skap / 500 og 2000 arks papirskuff er installert) | Vanlig, Forstanset, Resirkulert, Brevhode, Forstanset, Farge, Brukertype | A4, 8-1/2"x11"
Skuff 4 (når skap / 500 og 2000 arks papirskuff er installert) | Vanlig, Fortrykket, Resirkulert, Brevhode, Forstanset, Farge, Brukertype | A4, 8-1/2"x11"
Skuff 5 (når en høykapasitetsskuff er installert) | Vanlig, Forstanset, Resirkulert, Brevhode, Forstanset, Farge, Brukertype | A4, 8-1/2" x 11"
Enkeltmater | I tillegg til papirtypene i skuffene 1 til 4, tykt papir 2*1, tykt papir 3*1, tynt papir, glanset papir | Auto-AB (A3W, A3, B4, A4, A4R, A5R, B5, B5R, 11" x 17", 8-1/2" x 11", 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13") *2, 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5") *2, 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2") *2, Postkort), Auto-Inch (12" x 18", 11" x 17", 8-1/2" x 14" *2, 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm) *2, 8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R, 7-1/4" x 10-1/2"R, 5-1/2" x 8-1/2"R, A3, A4, B4, B5), Størrelsesvalg-AB (X = 140 mm (148 mm hvis etterbehandler er installert) til 432 mm, Y = 90 mm til 297 mm), Størrelsesvalg-Inch (X = 5-1/2" (5-7/8" hvis etterbehandler er installert) til 17", Y = 3-5/8" til 11-5/8"), 8K, 16K, 16KR, Tilpasset 1, Tilpasset 2, Tilpasset 3
Etiketter | Auto-AB (A4, A4R, B5, B5R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)
Transparent | Auto-AB (A4, A4R), Auto-Inch (8-1/2" x 11", 8-1/2" x 11"R)
Fanepapir | Auto-AB (A4), Auto-Inch (8-1/2" x 11")
Konvolutt | Com-10, Monarch, DL, C5, form 3, form 4, internasjonal form 2, internasjonal form 4, firkantet form 2, firkantet form 3

*1
  Tykt papir 1: 106 g/m2 til 220 g/m2 (28 lbs bond til 110 lbs indeks) tykt papir
  Tykt papir 2: 221 g/m2 til 256 g/m2 (110 lbs bond til 140 lbs indeks) tykt papir
  Tykt papir 3: 257 g/m2 til 300 g/m2 (140 lbs indeks til 110 lbs omslag) tykt papir
*2
  Størrelsen som automatisk leses av, stilles inn i ”Velg likn. størrelser for autoavlesning” i skjermen for innstillinger for enkeltmaterskuff (se nedenfor).

Velg likn. størrelser for autoavlesning
”Velg likn. størrelser for autoavlesning” i skjermen for innstillinger for enkeltmaterskuff brukes til å velge papirstørrelsen som automatisk leses av blant lignende størrelser når automatisk papirstørrelsesavlesning finner sted.
Velg én av to størrelser når ”Auto-Inch” er angitt. Velg én av tre størrelser når "Auto-AB" er angitt.
Når papir av samme størrelse som en av papirstørrelsene i innstillingene, legges i enkeltmaterskuffen, avleses størrelsen i innstillingene automatisk.

Auto-AB | 216 mm x 330 mm (8-1/2" x 13"), 216 mm x 340 mm (8-1/2" x 13-2/5"), 216 mm x 343 mm (8-1/2" x 13-1/2")
Auto-Inch | 8-1/2" x 14", 8-1/2" x 13-2/5" (216 mm x 340 mm)

Tilbake til toppen