# FILUTSKRIFT

## Oversikt

En fil som er lagret med dokumentarkivering kan hentes opp og skrives ut ved behov. Innstillingene som ble brukt da filen ble lagret lagres også, og derfor kan filen skrives ut igjen ved hjelp av disse innstillingene. Filen kan også endres før utskrift ved å endre utskriftsinnstillingene.

- Innstillingen kan ikke endres til "2 i 1" eller "Folderkopiering" i en lagret fil.
- Utskrift er ikke tilgjengelig når et langt dokument er lagret i "Skann til HDD", "Skann til ekstern minneenhet", "E-post", "FTP/skrivebord" eller "Nettverksmappe". Utskrift er tilgjengelig når dataene som er lagret i "E-post", "FTP/skrivebord" eller "Nettverksmappe", inkluderer en gruppesendingsadresse for "Faks" eller "Internett-faks".
- Hvis utskriftsinnstillinger endres mens en lagret fil skrives ut, er det kun utskriftsantallet av de endrede innstillingene som kan lagres.
- Utskriftshastigheten kan være lav, avhengig av den lagrede filens oppløsning og kontrastmodusinnstillinger.

## Drift

- Hurtigutskrift
- Endre innstillinger før utskrift

Hurtigutskrift
Skrive ut en fil med de ulike innstillingene som ble brukt da filen ble lagret. Velg en fil, og trykk på [Skriv ut nå]-tasten.
For å slette data etter utskrift, still [Skriv ut og slett dataene]-avkrysningsboksen til .

Endre innstillinger før utskrift
Etter å ha valgt ønsket fil, følger du trinnene nedenfor.

- VELGE EN FIL Å HENTE FREM

Trykk på [Velg utskriftsinnstillinger]-tasten.
Endre utskriftsinnstillingene.
For mer informasjon, se ”OVERSIKT”.
Velg [Slett]-avkrysningsboksen ved behov.
Trykk på [Start]-tasten.
Filen skrives ut.
Hvis du trykker på [Korrekturutskrift]-tasten skrives det kun ut ett sett kopier, slik at du kan sjekke utskriften. Hvis du er fornøyd med resultatet, trykk på [Start]-tasten for å skrive ut resten av kopiene. Hvis utskriften ikke er korrekt, endre innstillingen, og skriv ut en korrekturutskrift igjen.
Tilbake til toppen