# UTSKIFTNING AV BEHOLDEREN FOR TONEROPPSAMLING

## Oversikt

Beholderen for toneroppsamling samler opp overflødig toner som produseres under utskrift. Når beholderen for toneroppsamling blir full, vil "Bytt brukt tonerbeholder" komme opp.

- Ikke kast beholderen for toneroppsamling på ild. Toneren kan sprute og forårsake brannskader.
- Oppbevar beholderen for toneroppsamling utilgjengelig for små barn.

## Drift

Open de klep voor toneroppsamling.
Utløs den brukte beholderen for toneroppsamling.
Plasser beholderen for toneroppsamling på en jevn overflate.
Plasser et papirark, slik som en avis, på overflaten før du legger beholderen for toneroppsamling ned.
Ikke la hullene peke nedover, da brukt toner vil lekke ut.
Remote het deksel dat naar de top van de toneroppsamling is bevestigd.
Fjern den forsiktig og vær forsiktig slik at toner ikke søles.
Fest dekselet ble fjernet i trinn 4 til åpningen for beholderen for toneroppsamling.

Vær forsiktig når du fester dekselet slik at du ikke søler toner på klærne.

Installer en ny beholder for toneroppsamling.
Lukk dekselet for toneroppsamling.
Tilbake til toppen