# GJENTA SAMME BILDE PÅ ETT ARK(GJENTA OPPSETT)

## Oversikt

Denne funksjonen kopierer flere bilder av samme original på ett ark. Du kan angi enhver av følgende tre (3) typer av gjentakende kopi.

Gjentakelsesmetode | Beskrivelse
--- | ---
Auto | Det maksimale repetisjonsantallet for kopiering av bilder på et ark beregnes automatisk i henhold til originalstørrelsen, papirstørrelsen og kopigraden som velges fra startskjermen.
Fast repetisjon | Når du velger et repetisjonsantall, en originalstørrelse og en papirstørrelse for kopiering av bilder på et ark, beregnes kopigraden automatisk, og originalen kopieres.
Gjenta foto | Denne funksjonen kopierer gjentatte ganger på A4 (8-1/2" x 11")- eller A3 (11" x 17")-papir uten å endre kopigraden for originalen i fotostørrelse. Du kan velge mellom de følgende fem typene av originalstørrelser: Originalstørrelser opptil 130 mm x 90 mm (3" x 5") Originalstørrelser opptil 70 mm x 100 mm (2-1/2" x 4") Originalstørrelser opptil 57 mm x 100 mm (2-1/8" x 3-5/8") Originalstørrelser opptil 100 mm x 150 mm (5" x 7") Originalstørrelser opptil 65 mm x 70 mm (2-1/2" x 2-1/2")

- Gjenta oppsett må angis før originalen skannes.
- Hvis kopigraden som oppnås automatisk under [Fast rep.] overgår 25 til 400 %, vil en feil oppstå. Velg antallet ansikter som skal gjentas igjen.
- Legg alltid originalen på dokumentglasset for fotogjentakelse.

Denne funksjonen kan ikke kombineres med Original med blandet format eller 2-sidig kopi.

## Drift

- Kopier ved å beregne repetisjonsantallet automatisk (Auto)
- Kopier ved å spesifisere et repetisjonsantall (Fast repetisjon)
- Gjenta en original i fotostørrelse i faktisk størrelse (Gjenta foto)

Kopier ved å beregne repetisjonsantallet automatisk (Auto)
Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Gjenta oppsett]-tasten.
Trykk på [Auto]-tasten.
Kontroller antallet gjentakende ansikter som har blitt beregnet automatisk.
Du kan endre originalstørrelsen, papirstørrelsen eller kopigraden ved å trykke på henholdsvis [Original]-, [Papirvalg]- eller [Kopigrad]-tasten etter behov.

- SPESIFISERE ORIGINALSTØRRELSEN
- MANUELT VALG AV KOPIGRAD
- VELGE PAPIRSKUFF FOR KOPIERING

Angi repetisjonsdelingslinjen.
Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
For å annullere de automatiske innstillingene:
Trykk på [Av]-tasten.
Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Start]-tasten for å begynne å kopiere.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere kopier, trykker du på kopivisningstasten for å angi antallet kopier.

Kopier ved å spesifisere et repetisjonsantall (Fast repetisjon)
Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Gjenta oppsett]-tasten.
Trykk på [Fast rep.]-tasten.
Trykk på [Original]- og [Papirvalg]-tastene for å velge henholdsvis originalstørrelse og papirstørrelse.

- SPESIFISERE ORIGINALSTØRRELSEN
- VELGE PAPIRSKUFF FOR KOPIERING

Trykk på [Repetisjonsantall]-tasten for å angi et repetisjonsantall.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
Resultatet av den automatiske beregningen vises som kopigraden.
Hvis den beregnede kopigraden overgår spekteret mellom 25 % og 400 %, oppstår det en feil.
Angi repetisjonsdelingslinjen.
Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
For å annullere innstillingene for fast repetisjon:
Trykk på [Av]-tasten.
Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Start]-tasten for å begynne å kopiere.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere kopier, trykker du på kopivisningstasten for å angi antallet kopier.

Gjenta en original i fotostørrelse i faktisk størrelse (Gjenta foto)
Trykk på [Andre]-tasten, og trykk deretter på [Gjenta oppsett]-tasten.
Trykk på [Gjenta foto]-tasten.
Trykk på [Original]-tasten og velg en originalstørrelse.
Når du trykker på tasten for originalstørrelse, oppgis originalens retning under ”Utskriftsretning”. Plasser originalen i henhold til den viste retningen.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
Trykk på [Papirvalg]-tasten og velg en papirstørrelse.
Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
Når du trykker på [Originalstørrelser opptil 130 mm x 90 mm (3" x 5")]-tasten på [Original]-skjermen, kan du kun velge papirstørrelsen A4.
For å annullere innstillingene for Gjenta foto:
Trykk på [Av]-tasten.
Plasser originalen på dokumentglasset, og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten.
Du kan kontrollere originalens retning under ”Utskriftsretning” på originalskjermen.
Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen.
Kontroller om innstillingene produserer ønskede resultater.
For å annullere alle innstillingene:
Trykk på [SA]-tasten.
Trykk på [Start]-tasten for å begynne å kopiere.
Når du bare lager ett sett av kopier, trenger du ikke å spesifisere antallet kopier.
Hvis du vil lage to eller flere kopier, trykker du på kopivisningstasten for å angi antallet kopier.
Tilbake til toppen