# PROGRAMINNSTILLINGER FOR EKSTERN KONTO

Du kan legge til og kontrollere en ekstern kontoapplikasjon.
Still inn servernavnet for der du har installert den eksterne kontoapplikasjonen.

Element | Beskrivelse
--- | ---
Ekstern kontokontroll | Aktiver summeringsfunksjonen for ekstern kontoapplikasjon. Hvis denne er aktivert, kan du angi applikasjonsnavnet eller adressen for nettjenesten.
Still inn autentiseringserver (Server 1) | Hvis serveren er innstilt, velges den eksterne autentiseringsmodusen. Hver tilgang til multifunksjonsenheten kontrolleres av applikasjonen du har stilt inn på denne siden. Hvis denne er stilt inn, skal du alltid angi applikasjonens navn, applikasjonens brukergrensesnittadresse eller nettjenesteadressen til server 1. Hvis den ikke er stilt inn, velges ekstern summeringsmodus.
Server 1–4 | Velg en server for å aktivere den.
Applikasjonsnavn | Angi et applikasjonsnavn.
Adresse til applikasjon UI | Angi nettadressen til påloggingsskjermen som skal åpnes først når maskinen slås på.
Adresse til nettjeneste | Angi nettadressen til serveren eller datamaskinen som ender kommandoer og hendelser etter XML/SOAP-protokollen.
Tidsavbrudd | Angi et tidsavbrudd. Standardinnstillingen er 20 sekunder.
Utvidet plattform | Still dette alternativet til å bruke utvidelsesplattformen.
Bruk proxy-server | Still dette alternativet til å bruke proxyserveren.
Datastørrelse | Still inn skjermstørrelse for applikasjonen på X- og Y-koordinatene.
Visningsstil | Angi skjermen til applikasjonen.
Cache brukerinformasjon | Velg cache periode av brukerinformasjon når frakoblet modus er aktivert.
E-postadresse | Skriv inn adressen som en melding via e-post sendes når et program tilkoblingsfeil inntreffer.
Hovedtekst | Inn i kroppen som vises i systemstatusfeltet e-post for tilkobling feil.

Tilbake til toppen