# STATUSINDIKATORER

## Oversikt

Disse indikatorene viser maskinens status. Den grønne indikatoren tennes eller blinker i henhold til maskinens jobbstatus. Den røde indikatoren tennes eller blinker når det oppstår en feil. Den tennes når en feil oppstår, men maskinen fremdeles kan brukes, og blinker når maskinen ikke kan brukes på grunn av en feil. I innstillingsmodus kan du endre brukerinnstillingene for statusindikatorene.

### Funksjonsnavn

Trykk på navnet for å få detaljene til å komme opp.

×
Indikator (rød)
Den røde indikatoren tennes eller blinker når det oppstår en feil.
×
Indikator (grønn)
Den grønne indikatoren tennes eller blinker i henhold til maskinens jobbstatus.
I Autoavstengningsmodus slås statusindikatorene av.

###### Slik skifter du vilkårene for om statusindikatorene tennes eller blinker:

I Innstillingsmodus (administrator) velger du [Systeminnstillinger] → [Enhetskontroll] → [Statusindikator innst.].