# LISTE OVER SIKKERHETSINNSTILLINGER

## Oversikt

Følgende er en liste av innstillingsmoduselementer, fabrikkinnstillinger og begrensninger for hvert element.
Avhengig av maskinens spesifikasjoner, samt hvilke ytre utstyrsenheter som er installert, kan det hende at det ikke er mulig å bruke enkelte innstillinger.
B: Generell bruker, A: Systemadministrator/administrator

Element | Standardinnstilling fra fabrikk | B | A
--- | --- | --- | ---
| Sikkerhetsinnstillinger
| Begrens enhets nettsidetilgang med passord
| - | Nei | Ja
| Endre passord
| - | Nei | Ja
| Portkontroll
| Nei | Ja
| Serverport
| Nei | Ja
| HTTP
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 80 | Nei | Ja
| HTTPS
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 443 | Nei | Ja
| FTP-UTSKRIFT
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 21 | Nei | Ja
| Rå utskrift
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 9100 | Nei | Ja
| LPD
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 515 | Nei | Ja
| IPP
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 631 | Nei | Ja
| IPP-SSL
| Deaktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 443 | Nei | Ja
| Motta tandemutmating
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 50001 | Nei | Ja
| PC-skanning
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 52000 | Nei | Ja
| Fjernkontrollpanel
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 5900 | Nei | Ja
| SNMPD
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 161 | Nei | Ja
| Telnet
| Aktivert | Nei | Ja
| NBT/WINS
| Deaktivert | Nei | Ja
| JCP
| Deaktivert | Nei | Ja
| RARP
| Deaktivert | Nei | Ja
| SMTP
| Aktivert | Nei | Ja
| WSD
| Aktivert | Nei | Ja
| USB-enhetsutvidelse*1
| Aktivert | Nei | Ja
| Sharp OSA (utvidet plattform)
| Nei | Ja
| HTTP
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 10080 | Nei | Ja
| HTTPS
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 10443 | Nei | Ja
| Klientport
| Nei | Ja
| HTTP
| Aktivert | Nei | Ja
| HTTPS
| Aktivert | Nei | Ja
| FTP
| Aktivert | Nei | Ja
| FTPS
| Aktivert | Nei | Ja
| SMTP
| Aktivert | Nei | Ja
| SMTP-SSL
| Aktivert | Nei | Ja
| POP3
| Aktivert | Nei | Ja
| POP3-SSL
| Aktivert | Nei | Ja
| SNMP-TRAP
| Aktivert | Nei | Ja
| Portnummer
| 162 | Nei | Ja
| Varsle jobbfullføring
| Aktivert | Nei | Ja
| LDAP
| Aktivert | Nei | Ja
| LDAP-SSL
| Aktivert | Nei | Ja
| SMB/WINS
| Aktivert | Nei | Ja
| SNTP
| Aktivert | Nei | Ja
| mDNS
| Aktivert | Nei | Ja
| Sende tandemutmating
| Aktivert | Nei | Ja
| Datasikkerhetskopi (send)
| Aktiver*3 | Nei | Ja
| Filterinnstilling
| Deaktivert | Nei | Ja
| IP-adressefilterinnstillinger
| Nei | Ja
| Filtermodus
| Tillatt | Nei | Ja
| Filtrer adresser 1 til 4
| Nei | Ja
| Start-IP-adresse
| 0.0.0.0 | Nei | Ja
| Slutt-IP-adresse
| 0.0.0.0 | Nei | Ja
| MAC-adressefilterinnstillinger
| Nei | Ja
| Filtrer adresser 1 til 10
| 000000000000 | Nei | Ja
| SSL-innstillinger
| Nei | Ja
| Serverport
| Nei | Ja
| HTTPS
| Aktivert | Nei | Ja
| IPP-SSL
| Deaktivert | Nei | Ja
| Omdiriger HTTP til HTTPS i enhetens nettstedtilgang
| Deaktivert | Nei | Ja
| Klientport
| Nei | Ja
| HTTPS
| Aktivert | Nei | Ja
| FTPS
| Aktivert | Nei | Ja
| SMTP-SSL
| Aktivert | Nei | Ja
| POP3-SSL
| Aktivert | Nei | Ja
| LDAP-SSL
| Aktivert | Nei | Ja
| Krypteringsnivå
| Lavt | Nei | Ja
| Sertifikatinformasjon
| - | Nei | Ja
| IEEE802.1X-innstilling
| Nei | Ja
| IEEE802.1X-autentisering
| Deaktivert | Nei | Ja
| EAP-autentiseringsmetode
| EAP-TLS | Nei | Ja
| EAP-brukernavn
| - | Nei | Ja
| Passord
| - | Nei | Ja
| Serverautentisering
| Aktivert | Nei | Ja
| EAP-tidsavbrudd
| 10 sekunder | Nei | Ja
| Antall EAP-forsøk
| Tre ganger | Nei | Ja
| Sertifikatinformasjon
| - | Nei | Ja
| Innstillinger for datasletting*2
| Deaktivert | Nei | Ja
| Låse opp for Fil/mappe-manipulering*2
| - | Nei | Ja
| IPsec-innstillinger
|  | Nei
| IPsec
| Deaktivert | Nei | Ja
| IKEv1-innstillinger
|  | Nei
| Forhåndsdelt tast
| - | Nei | Ja
| SA-levetid (tid)
| 28800 sekunder | Nei | Ja
| SA-levetid (størrelse)
| 28800 KB | Nei | Ja
| IKE-levetid
| 30 sekunder | Nei | Ja
| IPsec-regler
| - | Nei | Ja
| Utskrift med skjult mønster
| Nei | Ja
| Standardinnstillinger
| Utskriftsinnstillinger for skjult mønster
| Alt ugyldig | Nei | Ja
| Kontrast
| Standard | Nei | Ja
| Fontstørrelse
| 48 punkter | Nei | Ja
| Vinkel
| 0 grader | Nei | Ja
| Fontstil
| Standard | Nei | Ja
| Kamuflasjemønster
| Mønster 1 | Nei | Ja
| Utskriftsmetode
| Positiv | Nei | Ja
| Innst. for utskriftsinnhold
| Nei | Ja
| Forhåndsinnstilt ord
| Aktiver, deaktiver kopi | Nei | Ja
| Forhåndsinnstilt tekst
| Aktivert | Nei | Ja
| Serienummer for enhet
| Deaktivert | Nei | Ja
| Kontojobb-ID
| Deaktivert | Nei | Ja
| Påloggingsnavn/brukernummer
| Deaktivert | Nei | Ja
| Kontrollnr.
| Deaktivert | Nei | Ja
| Dato og klokkeslett
| Deaktivert | Nei | Ja
| Deaktiver direktevalg
| Deaktivert | Nei | Ja
| Kontrast
| Nei | Ja
| Svart
| 5 | Nei | Ja
| Registrering av egendefinert tekst
| - | Nei | Ja
| Utskriftssporingsinformasjon
| - | Nei | Ja
| Innstilling for utskriftssporingsinformasjon
| Deaktivert | Nei | Ja
| Utskriftsinformasjon
| Nei | Ja
| Serienummer for enhet
| Aktivert | Nei | Ja
| Tekst
| Deaktivert | Nei | Ja
| Kontojobb-ID
| Aktivert | Nei | Ja
| Påloggingsnavn/brukernummer
| Aktivert | Nei | Ja
| Dato og klokkeslett
| Aktivert | Nei | Ja
| Utskriftsposisjon
| Nei | Ja
| Vertikal posisjon
| Nei | Ja
| Skriv ut på øvre side av papiret
| Deaktivert | Nei | Ja
| Skriv ut på nedre side av papiret
| Aktivert | Nei | Ja
| Horisontal posisjon
| Nei | Ja
| Skriv ut på venstre side av papiret
| Aktivert | Nei | Ja
| Skriv ut på høyre side av papiret
| Deaktivert | Nei | Ja
| Velg jobb for å skrive ut
| Nei | Ja
| Kopi
| Aktivert | Nei | Ja
| SKRIVER
| Aktivert | Nei | Ja
| Utskrifter (dokumentlagring)
| Aktivert | Nei | Ja
| Listeutskrift
| Aktivert | Nei | Ja
| Initialisere private data / maskindata
| - | Nei | Ja

*1 Vises når produktnøkkel for applikasjonskommunikasjonsmodul eller ekstern kontomodul er aktivert
*2 Vises når datasikkerhetsprogram er aktivert
*3 Deaktivert når datasikkerhetsprogram er installert
Tilbake til toppen