# ENDRE PASSORD

## Begrens enhets nettsidetilgang med passord

Bruk denne innstillingen for å vise innloggingsskjermen og kreve innlogging for å få tilgang til nettserveren.

## Endre passord

Administratorpassordet kan endres.
Når du endrer passordet ditt, må du lære deg det nye passordet utenat eller ta forholdsregler for ikke å glemme det.
(Det anbefales at du endrer administratorpassordet med jevne mellomrom.)
Angi et passord på mellom 5 og 255 tegn, og trykk på [Lagre]-tasten.
Innstillingen blir først aktivert når maskinen slås på igjen.

- Passordet for autentisering på brukernivå kreves for å legge til, redigere eller slette destinasjon. Når du logger på, må du angi ”bruker” som brukernavn. Angi deretter brukerpassordet du har registeret for dette alternativet.
  Passordet for autentisering på administratornivå kreves for å velge alle innstillinger og samme funksjoner som de som er tilgjengelige med passordet for brukernivå. Når du logger på, må du angi ”admin” som brukernavn. Angi deretter administratorpassordet du har registeret for dette alternativet.
- Hvis du trykker på [Lagre]-tasten uten å angi et passord, antas automatisk den tidligere innstilte verdien. Passordbeskyttelse er aktivert som standard.

Hvis du vil ha informasjon om det fabrikkinnstilte administratorpassordet, kan du se ”ADMINISTRATOR/ANDRE (STØY-/MATERIALUTSLIPP)” i Startveiledning.
Tilbake til toppen