# VELGE HVER MODUS

Denne delen forklarer fremgangsmåten for å velge kopi, sende bilde eller andre moduser.

## Drift

### Endre modus fra hovedskjermen

[Hovedskjerm]-knapp |  | Trykk på modusikonet. |  | Betjen for hver modus.

### Endre modus fra modusvisningen

Trykk på modusvisningen. |  | Trykk for ønsket modus.

I bildesendingsmodus trykker du på for å endre modus.

## Drift

- Legge til en snarveistast
- Slette en snarveistast
- Flytte en snarveistast
- Endre navnet på en snarveistast
- Tilbakestille snarveistastene til standardoppsett
- Endre et MFP-visningsmønster

1. #### Trykk på [Rediger hjem] på handlingspanelet.

   Hvis brukerautentisering ikke brukes, skriver du inn administratorpassordet.
   Skjermen endres til modus for redigering av hovedskjermen.

2. #### Etter redigering av snarveistastene på hovedskjermen, trykker du på [Avslutt hjemmered.modus]-tasten på handlingspanelet.

   Modus for redigering av hovedskjermen avsluttes, og du kommer tilbake til hovedskjermen.

### Legge til en snarveistast

1. #### Trykk på et sted uten en snarveistast i modus for redigering av hovedskjermen.

2. #### Trykk på funksjonen du vil legge til.

   En snarveistast med funksjonen som legges til, vises på hovedskjermen.

### Slette en snarveistast

1. #### Trykk på snarveistasten du vil slette, i modus for redigering av hovedskjermen.

2. #### Trykk på [Slette tast]-tasten på handlingspanelet.

   En bekreftelsesskjerm vises.

3. #### Trykk på [Slett]-tasten.

   Den valgte snarveistasten slettes fra hovedskjermen.
   Når du har trykket på snarveistasten du vil slette i trinn 1, kan du også slette snarveistasten ved å dra den til papirkurven.

### Flytte en snarveistast

1. #### Trykk på snarveistasten du vil flytte, i modus for redigering av hovedskjermen.

2. #### Trykk på [Flytt tast]-tasten på handlingspanelet.

3. #### Trykk på stedet du vil flytte snarveistasten til.

   Den valgte snarveistasten flyttes.

### Endre navnet på en snarveistast

1. #### Trykk på snarveistasten du vil endre navnet på, i modus for redigering av hovedskjermen.

2. #### Trykk på [Endre tastenavn] på handlingspanelet.

   Det virtuelle tastaturet vises.
   Når et eksternt tastatur er installert, kan det brukes til å skrive inn teksten.

3. #### Angi navnet, og trykk på [OK]-tasten.

   Navnet på den valgte snarveistasten endres.

### Tilbakestille snarveistastene til standardoppsett

1. #### Trykk på [Nullstill til standard]-tasten på handlingspanelet, i modus for redigering av hovedskjermen.

   En bekreftelsesskjerm vises.

2. #### Trykk på [Nullstille]-tasten.

   Snarveistastene tilbakestilles til standardoppsett.

### Endre et MFP-visningsmønster

1. #### Trykk på [Skjermmønsterinnstilling] på handlingspanelet.

   Hvis brukerautentisering ikke er angitt, skriver du inn administratorpassordet.

2. #### Trykk på visningsmønsteret du vil endre.

   Dette endrer berøringspanelets visningsmønster.

Tilbake til toppen