# STILLE INN ENKELTMATERBRETTET

Angi papirtypen og -størrelsen som ligger i enkeltmaterskuffen, når du velger enkeltmaterskuffen.
Denne funksjonen er bare tilgjengelig når enkeltmaterskuffen er installert.

## Drift

1. #### Trykk på [Papirvalg]-tasten, og trykk på Enkeltmaterbrettet-tasten

   Du kan også hente opp [Papirområde]-skjermen ved å trykke på maskinbildet på det første skjermbildet.

2. #### Trykk på [Type og str.]-tasten, og trykk på tasten som tilsvarer typen innlagt papir

3. #### Trykk på [Størrelse]-fanen, og trykk på tasten som tilsvarer størrelsen på det innlagte papiret

   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

4. ###### [Auto-AB]-tast

   Påviser automatisk egnet AB-papirstørrelse ved innlegging av papir slik som A4 eller B5.

   ###### [Auto-Inch]-tast

   Påviser automatisk egnet papirstørrelse i tommer ved innlegging av papir slik som 8-1/2" × 11".

   ###### [Valgt størrelse]-tast

   Trykk på denne tasten for manuell registrering av papirstørrelser som ikke påvises automatisk.

   ###### [Direktevalg]-tast

   Trykk på denne tasten for å angi en tallverdi for størrelsen på det innlagte papiret.

   ###### Slik angir du en papirstørrelse direkte

   Hvis du vil angi papirstørrelsen i millimeter, trykker du på [AB]-tasten. Hvis du vil angi papirstørrelsen i tommer, trykker du på [Tomme]-tasten. Trykk på -tasten, og angi papirstørrelsen. Trykk deretter på [OK]-tasten.

Tilbake til toppen