# STARTE EN OVERFØRING PÅ ET OPPGITT TIDSPUNKT (TIDSINNSTILLING)

## Oversikt

Du kan spesifisere tidspunktet når en overføring eller gruppeoverføring automatisk skal finne sted.
Denne funksjonen er nyttig når du ønsker å utføre reserverte overføringer, gruppeoverføringer eller andre overføringer mens du er borte, på natten eller på andre tider når samtaleprisene er lave.

- Hvis en annen overføring utføres når det oppgitte tidspunket kommer, vil den tidsinnstilte overføringen begynne etter at den overføringen er ferdig.
- Innstillingene som er valgt for en tidsinnstilt overføring (kontrast, oppløsning og andre funksjoner) blir automatisk tømt etter at overføringen er ferdig. (Når dokumentarkiveringsfunksjonen brukes, vil imidlertid det skannede originalbildet og innstillingene lagres på den innebygde harddisken.)
- Hvis en jobb som er planlagt for tidsinnstilt overføring, gis prioritet på jobbstatusskjermen, blir tidsinnstillingen avbrutt. Overføringen vil begynne så snart den pågående jobben er fullført.
- Tiden kan spesifiseres opptil en uke på forhånd.
- Andre operasjoner kan utføres når en tidsinnstilt overføring er konfigurert.
- En tidsinnstilt overføring kan slettes på jobbstatusskjermen.

- Hovedbryteren må være i -posisjonen når en tidsinnstilt overføring blir stilt inn. Overføringen skjer ikke hvis statusen er på det angitte tidspunktet.
- Når en tidsinnstilt overføring blir utført, må du skanne originalen inn i minnet når du setter opp overføringen. Du kan ikke la dokumentet ligge i dokumentmaterskuffen eller på dokumentglasset og få det skannet på det reserverte overføringstidspunktet.
- Opptil 100 tidsinnstilte overføringer kan lagres samtidig.

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Spesifiser destinasjonen

   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON MANUELT
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Tidsinnstilling]-tasten

4. #### Trykk på [På]-tasten

   Innstillingen vil vise den aktuelle tiden. Hvis tiden er forskjellig, korrigerer du den i innstillingsmodus før du starter en jobb.

   ###### Slik stiller du inn dato og klokkeslett på maskinen:

   I Innstillingsmodus velger du [Systeminnstillinger] → [Standardinnstillinger] → [Klokkeinnstilling].
   Hvis [Deaktivere klokkejustering] er aktivert, kan ikke dato og klokkeslett endres. I dette tilfellet velger du [Systeminnstillinger] i Innstillingsmodus (administrator) og velger [Driftsinnstillinger] for å deaktivere [Deaktivere klokkejustering]-innstillingen.

5. #### Angi en dato, og angi deretter klokkeslettet (timer og minutter) i 24-timers format

   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
   Trykk på områdene som viser henholdsvis timer og minutter, og angi verdiene ved hjelp av talltastene. Eller trykk på for å angi størrelsen.

   ###### Slik avbryter du innstillingen for tidsinnstilt overføring:

   Trykk på [Av]-tasten.

6. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen

   Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
   Når du plasserer originalen på dokumentglasset, skannes én side av gangen.
   Når du har skannet den siste originalen, trykker du på [Les-Slutt]-tasten.
   Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen er ferdig, og maskinen venter på overføringen.
   Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å forhåndsvise utskriftsbildet før du sender det. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk på [Start]-tasten.
   når du har sjekket forhåndsvisningsbildet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se KONTROLL AV UTSKRIFTSBILDET FØR DET SENDES.
   Originalen skannes inn i minnet. Originalen kan ikke skannes på det oppgitte tidspunktet.

Tilbake til toppen