# LAGRE ADRESSER FRA BILDESENDINGSLOGGER

## Oversikt

Legg en adresse du har angitt via bildesendingsoperasjoner, til adresseboken som en ny registrering.
FTP-adresser kan ikke lagres i adresseboken fra overføringslogger.

## Drift

1. #### Trykk på [Velg blant adresser nylig sendt til]-tasten på handlingspanelet i bildesendingsmodus

2. #### Velg en adresse du vil registrere i adresseboken fra sendingsloggene, og trykk på [Ny registrering i adressebok]-tasten på handlingspanelet

   Når du trykker på [Tilleggsregistrering i adressebok] på handlingspanelet, kan du legge til adressen til en kontakt som er lagret i adresseboken.

3. #### Trykk på [Kontakter]-tasten for å angi grunnleggende informasjon

   Pass på å angi [Navn] og [Initial].
   For å spesifisere en kategori velger du fra kategorilisten som vises når inntastingsboksen trykkes.

   Hvis brukerautentisering er aktivert, vises fanen for adressepubliseringsinnstillinger. Når du stiller inn adressepubliseringen, kan lagrede ”Kontakter” og ”Gruppe” deles innen en angitt gruppe, eller lagres som personlige kontakter som bare du har tilgang til.
   - PUBLISERING AV KONTAKTER TIL SPESIFIKKE BRUKERE

   ###### For å registrere et kategorinavn:

   I ”Innstillingsmodus” velger du [Adressebok] → [Kategorioppsett].

4. #### Trykk på [Sluttregistr.]-tasten på handlingspanelet

   Adressen registreres i adresseboken, og skjermen for overføringslogg gjenopprettes.
   Hvis [Still inn som standard brukt] ikke er merket for noen adresse, vises en bekreftelsesskjerm som ber deg velge en standardadresse.

5. #### Trykk på [OK]-tasten

Tilbake til toppen