# INNSTILLINGER FOR EKSTERNE APPLIKASJONER

## Standard programinstallasjon

Standard applikasjonsinnstillinger kan legges til og kontrolleres.

### Legge til eller redigere standardprogrammer

Når du trykker på [Legg til]-tasten, vises registreringsskjermen for standardprogrammer. Opptil 16 nettverksmapper kan registreres.
Når du trykker på et standardprogramnavn, vises registreringsskjermen for dette standardprogrammet. Det kan nå redigeres.

###### Liste over oppsettselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Applikasjonsnavn | Angi et applikasjonsnavn.
Adresse til applikasjon UI | Still inn en IP-adresse for applikasjonen eller nettverksnavnet som skal kontrollere brukergrensesnittet for maskinen.
Tidsavbrudd | Angi et tidsavbrudd. Standardinnstillingen er 20 sekunder.
Navn innebygd programvare | Den innebygde programnavnet vises.
Utvidelsesplattform | Still dette alternativet til å bruke utvidelsesplattformen.
Bruk proxy-server | Still dette alternativet til å bruke proxyserveren.
Datastørrelse | Still inn skjermstørrelse for applikasjonen på X- og Y-koordinatene.
Visningsstil | Angi skjermen til applikasjonen.
Bruk egendefinert ikon* | Velg om tilpasset ikon brukes.
Filnavn* | Rapporterer filnavnet.
Velg fil* | Skriv inn filnavnet.

* Disse funksjonene kan stilles kun på websiden.

### Slette standardprogrammer

Hvis du vil slette et valgt standardprogram, må du angi standardprogrammets avkrysningsboks til og trykke på [Slett]-tasten.

## Programinnstillinger for ekstern konto

Du kan legge til og kontrollere en ekstern kontoapplikasjon.
Still inn servernavnet for der du har installert den eksterne kontoapplikasjonen.

###### Liste over oppsettselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
Ekstern kontokontroll | Spesifiserer hvorvidt summeringsfunksjonen skal aktiveres ved hjelp av et eksternt kontoprogram. Hvis denne er aktivert, kan du angi applikasjonsnavnet eller adressen for nettjenesten.
Still inn autentiseringserver (Server 1) | Hvis serveren er innstilt, velges den eksterne autentiseringsmodusen. Hver tilgang til multifunksjonsenheten kontrolleres av applikasjonen du har stilt inn på denne siden. Hvis denne er stilt inn, skal du alltid angi applikasjonens navn, applikasjonens brukergrensesnittadresse eller nettjenesteadressen til server 1. Hvis den ikke er stilt inn, velges ekstern summeringsmodus.
Server 1–4 | Velg en server for å aktivere den.
Applikasjonsnavn | Angi et applikasjonsnavn.
Adresse til applikasjon UI | Angi nettadressen til påloggingsskjermen som skal åpnes først når maskinen slås på.
Adresse til nettjeneste | Angi nettadressen til serveren eller datamaskinen som ender kommandoer og hendelser etter XML/SOAP-protokollen.
Tidsavbrudd | Angi et tidsavbrudd. Standardinnstillingen er 20 sekunder.
Utvidet plattform | Still dette alternativet til å bruke utvidelsesplattformen.
Bruk proxy-server | Still dette alternativet til å bruke proxyserveren.
Datastørrelse | Still inn skjermstørrelse for applikasjonen på X- og Y-koordinatene.
Visningsstil | Angi skjermen til applikasjonen.
Cache brukerinformasjon | Velg cache periode av brukerinformasjon når frakoblet modus er aktivert.
E-postadresse | Skriv inn adressen som en melding via e-post sendes når et program tilkoblingsfeil inntreffer.
Hovedtekst | Inn i kroppen som vises i systemstatusfeltet e-post for tilkobling feil.

## Polling-innstillinger

Lagre og administrere "innebygde programmer" som er installert i maskinen.

### Installer innebygde programmer

Når du berører [Legg til]-tasten, vises registreringsskjermen. Opptil 16 elementer kan installeres.

- Når du installerer fra betjeningspanelet på maskinen, blir filene i USB-minnet kobles til maskinen installert. Når du installerer fra webside, blir filene i datamaskinen installert.
- Den maksimale område på harddisken som applikasjoner kan bruke er 2 GB. Hvis tidligere installerte programmer allerede bruker 2 GB området, kan en ny søknad ikke bli installert.

### Oppbevar innebygde programmer

Ved å lagre en allerede installert innebygd program i "standard applikajoner", kan programmet brukes. Velg programnavnet boksen, og trykk på [Legg til standardapplikasjoner]-tasten.

### Slett innebygde programmer

Trykk på et program i listen for å vise informasjon om at standard søknad. Etter å ha sjekket opplysningene, slette standard program med [Slett] tasten.

## Polling-innstillinger

Når koblet til en ekstern applikasjon, kan du lagre og behandle adresser for å kunne bruke en tjeneste som bruker en polling funksjon.

###### Liste over oppsettselementer

Element | Beskrivelse
--- | ---
server 1 - server 2 | Satt til å aktivere hver av serverne.
Polling-adresse | Skriv inn URL-adressen til serveren eller datamaskinen at maskinen vil hente.
Kontroller intervall | Angi sjekk intervall for serveren. Standardinnstillingen er 1 minutt.
Tidsavbrudd | Angi tidsavbruddet tid. Standardinnstillingen er 20 sekunder.
Bruk proxy-server | Tilgang til nettverket via en proxy-server.

Tilbake til toppen