# BILDESENDINGSSEKVENS

Endre fra hovedskjerm eller hver modus til bildesendingsmodus og utfør følgene prosedyre.

- VELGE NETTVERKSSKANNERMODUS

## Drift

1. #### Legg i originalen

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.

   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

2. #### Spesifiser destinasjonen

   Trykk på en passende tekstboks for å angi destinasjon direkte, eller søk etter og hent adresseboken eller nummeret.

   - ANGI EN DESTINASJON FRA ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON MED SØKENUMMERET
   - ANGI EN DESTINASJON MANUELT
   - ANGI EN DESTINASJON FRA DEN GLOBALE ADRESSEBOKEN
   - ANGI EN DESTINASJON FRA OVERFØRINGSLOGG

3. #### Konfigurer skanneinnstillingene

   Angi original skannestørrelse, kontrast, filformat og andre elementer.

   - AUTOMATISK SKANNE BEGGE SIDER AV EN ORIGINAL
   - SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN I PAPIRSTØRRELSE
   - SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN VED HJELP AV NUMERISKE VERDIER
   - SPESIFISER SENDESTØRRELSEN TIL BILDET
   - ANGI SKANNEKONTRAST OG ORIGINAL BILDETYPE
   - ANGI SKANNEOPPLØSNING
   - I Skanne- og Datainngangsmodi
   - ENDRE FARGEMODUSINNSTILLING
   - SENDE ET STORT ANTALL SIDER

4. #### Still inn Andre

   Konfigurer andre funksjoner enn skanneinnstillinger, som å sende to sider som én enkelt side.

   - ANDRE-SKJERM

5. #### Send originalen

   Trykk på [Start]-tasten.
   - Du kan kontrollere forhåndsvisningsbildet ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten før du trykker på [Start]-tasten. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen.
   - Hvis du plasserte originalen på dokumentglasset, må du gjenta trinnet like mange ganger som det er originaler som skal skannes. Når alle originalene er skannet, kan du trykke på [Les-Slutt]-tasten. Når du har skannet en original ved å trykke på [Forhåndsvisning]-tasten, kan du trykke på [Ekstra skanning]-tasten for å skanne den neste originalen. Trykk deretter på [Start]-tasten for å sende originalen.)
   - Du kan lagre den skannede originalen som data, ved å trykke på [Fil]-tasten eller [Hurtigfil]-tasten på handlingspanelet før du sender et bilde.
     - LAGRE SKANNEDE ORIGINALER SOM DATA
     - LAGRE SKANNEDE ORIGINALER SOM DATA

Tilbake til toppen