# SETTE INN INNLEGGSARK I KOPIER(OMSLAG/INNLEGG)

## Oversikt

Denne funksjonen setter inn et papirark på en spesifikk side som et innleggsark, under kopiering. Det er 11 typer innskuddsark.
Når du setter inn omslag, se SETTE INN FORSIDE OG BAKSIDE I KOPIER.
Eksempel: Sett inn A etter side 3, og sett inn B etter side 5

### Eksempler på innsetting av ark

Hvis det skal kopieres også på innskuddsarket, kan du angi 2-sidig kopiering for hvert innskuddsark og for papiret. Følgende viser kopieringsresultatene når innskuddsark legges inn på tredje side av seks 1-sidige originalsider, eller tre 2-sidige originalsider.

### 1-sidig original kopiert på innskuddsark

Kopier til innskuddsark | Papir: 1-sidig kopi | Papir: 2-sidig kopi
--- | --- | ---
Ikke kopiert | Setter inn et innskuddsark mellom den andre og tredje siden i hvert sett med kopier. |
1-sidig kopi | Lager en 1-sidig kopi av den tredje originalsiden på et innleggsark. |
2-sidig kopi | Lager en 2-sidig kopi på den tredje og fjerde originalsiden på et innleggsark. |

2-sidig original kopiert på innskuddsark

Kopier til innskuddsark | Papir: 1-sidig kopi | Papir: 2-sidig kopi
--- | --- | ---
Ikke kopiert | Setter inn et innskuddsark mellom den andre og tredje siden i hvert sett med kopier. |
1-sidig kopi | Lager en 1-sidig kopi av den tredje originalsiden på et innleggsark. | *Den fjerde originalsiden kopieres ikke.
2-sidig kopi | Lager en 2-sidig kopi på den tredje og fjerde originalsiden på et innleggsark. |

- Før du bruker funksjonen for innskuddsark, må du legge innskuddsark i skuffen.
- Legg originalene i dokumentmaterskuffen, konfigurer kopieringsfunksjonene og angi omslag og innskuddsark.
- Størrelsen på innleggsarket må være den samme som for kopien.
- Opptil 100 innleggsark kan settes inn.

- Dokumentglasset er ikke tilgjengelig for denne funksjonen.
- Når du utfører 2-sidig kopiering av 2-sidige originaler, kan ikke et innleggsark legges inn mellom for- og baksidene av en original.
- Denne funksjonen kan ikke brukes sammen med ryggstiftingsfunksjonen.
- Denne innstillingen er ikke tilgjengelig når funksjonen for omslag/innlegg er deaktivert i ”Innstillingsmodus”.

## Drift

1. #### Legg originalen i den automatiske dokumentmateren, og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER

2. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Omslag/innlegg]-tasten

3. #### Trykk på Innskuddsark-fanen

4. #### Trykk på visningstasten for innleggsside

5. #### Angi nummeret på siden du ønsker å sette et ark inn ved, med talltastene, og trykk deretter på [Angi]-tasten

   Det totale antallet innskuddsark vises på siden for [Angi]-tasten. Gjenta trinn 4 og 5 for antallet innskuddsark.
   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   ###### Hvis du har angitt feil sidetall for innskuddsarket:

   Trykk på [Sidelayout]-tasten, og velg en annen side.
   - KONTROLLERE, REDIGERE OG SLETTE SIDEOPPSETTET FOR OMSLAG OG INNLEGGSARK

   ###### Slik avbryter du innsetting av innskuddsark:

   Trykk på [Avbryt alle]-tasten.

6. #### Trykk på [Endre]-tasten

7. #### Når du lager en kopi på innskuddsark A, trykker du på [Simpleks]- eller [2-sidig kopi]-tasten

   Når du kun setter inn innskuddsark A, trykker du på [Ikke ta noen kopi]-tasten.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

   ###### For å endre et innleggsark:

   Trykk på [Papirkassett]-tasten, og velg skuffen der innleggsark har blitt lagt inn.
   Når du setter inn flikpapir kan du lage en kopi på flikene på flikpapiret. Trykk på [Flikkopiering]-tasten og juster bildeforskyvningsbredden. Se "LAGE EN KOPI PÅ FLIKENE PÅ FLIKPAPIR (Flikkopiering)" for kopieringsinnstillinger for flikene.
   - Når du kopierer på begge sider av et innleggsark, kan du ikke bruke etikettark, transparenter for innlegg. Fanepapir kan legges inn hvis det ikke kopieres på.
   - Hvis innleggeren er valgt som papirkassett, kan det ikke kopieres på innskuddsarket.

8. #### Angi innstillingene for innlegg type B til og med K etter behov

   Du angir innstillingene for innlegg type B til og med K ved å trykke på "Innskuddsark"-fanen i trinn 3 før du trykker på den tilsvarende tasten fra [Innlegg Type B]til [Innlegg Type K] og følg trinn 4 til og med 7.

9. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

10. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte kopieringen

    ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

    Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

Tilbake til toppen