# PERIFERENHETER

## Oversikt

Du kan installere periferenheter på maskinen for å utvide dens funksjonalitetsområde.
Periferenhetene er generelt ekstrautstyr. Noen moduler har imidlertid visse periferenheter som standardutstyr.

(Per desember 2015)

Produktnavn | Produktnummer | Beskrivelse
--- | --- | ---
Høykapasitetsskuff | MX-LC12 | Ekstra skuff. Det kan legges i maksimalt 3 500 papirark.
Stormagasiner | MX-LC13 N | Ekstra skuff. Det kan legges i maksimalt 5000 papirark. Du kan også koble sammen to enheter.
Papirmatemodulen | MX-RB16 | Denne enheten er nødvendig for å lette koblingen av høyvolumkassetter.
Tilkoblingsmodul | MX-RB17 | Denne enheten er nødvendig for å lette koblingen av to høyvolumkassetter.
Multiarkmaterskuff | MX-MFX1 | Ekstra skuff. Det kan legges i maksimalt 100 papirark. Installer denne skuffen i maskinen.
MX-MF11 | Ekstra skuff. Det kan legges i maksimalt 500 papirark. Installer denne skuffen på stormagasinene.
Høykapasitetssortering | MX-ST10 | Denne enheten er nyttig når du skal lage mange kopier. Det kan mates ut maksimalt 5000 papirark.
Papirvogn | MX-CA10 | Dette er en vogn som er installert i høykapasitetssorteringen. Denne er nyttig når du bærer et sotrt antall utskrifter. Én enhet av dette produktet leveres med MX-ST10, og dette er for tillegg.
Ferdiggjører (100-arksstifting) | MX-FN21 | Utmatingsenhet som gjøre det mulig å bruke stiftefunksjonen og sorteringsfunksjonen. Maksimalt 100 papirark kan stiftes.
Ferdiggjører for ryggstifting (100-arksstifting) | MX-FN22 | Utmatingsenhet som gjør det mulig å bruke stiftefunksjonen, forskyvningsfunksjonen og folderkopieringsfunksjonen. Maksimalt 100 papirark kan stiftes.
Stansemodul | MX-PN13A, MX-PN13B, MX-PN13C, MX-PN13D | Denne enheten lager hull i kopier og andre utskrifter. En ferdiggjører (100-arksstifting) eller etterbehandler med ryggstifting (100-arksstifting) kreves.
Trimmemodul | MX-TM10 | Denne enheten beskjærer overflødige deler av ryggstiftede hefter. En etterbehandler med ryggstifting (100-arksstifting) kreves.
Bretteenhet | MX-FD10 | Denne enheten bretter og mater ut papir. En ferdiggjører (100-arksstifting) eller etterbehandler med ryggstifting (100-arksstifting) kreves.
Innlegger | MX-CF11 | Denne enheten legger i omslag og innskuddsark. Denne enheten kan også mate papir til en ferdiggjører (100-arksstifting) eller etterbehandler med ryggstifting (100-arksstifting) for ferdiggjøring.
Krøllekorreksjonsenhet | MX-RB18 | Denne enheten korrigerer krøllete utskrevet papir. Denne enheten kreves for installering av en ferdiggjører (100-arksstifting), etterbehandler med ryggstifting (100-arksstifting), bretteenhet, innlegger eller høykapasitetssortering.
Papiroverføringsenhet | MX-RB13 | Denne enheten kreves for direkte installering av en ferdiggjører (100-arksstifting) eller etterbehandler med ryggstifting (100-arksstifting) og innlegger.
Fontliste for strekkoder | MX-PF10 | Legger strekkodeskrifttyper til maskinen.
XPS-ekspansjonssett | MX-PUX1 | Dette settet kan brukes som XPS-kompatibel skriver. Kontakt din forhandler for ytterligere informasjon.
Speilingspakke | MX-EB15 | Lagrer automatisk datakopi på en annen harddisk. Denne enheten gjør at du fortsette arbeidet selv om harddisken er skadet.
Programmets integreringsmodul | MX-AMX1 | Applikasjonsintegrasjonsmodusen kan kombineres med nettverksskannerfunksjonen for å legge en metadatafil til en skannet bildefil.
Programmets kommunikasjonsmodul | MX-AMX2 | Dette forbinder maskinen til en ekstern applikasjon over et nettverk.
Forbedret kompresjon-utstyr | MX-EB11 | Lagrer et skannet dokument som PDF-fil med høy komprimering. En PDF-fil med høy komprimering har mindre størrelse enn en vanlig PDF-fil.
Tastatur | MX-KB13 | Dette er et tastatur som er innebygd i maskinen. Når det ikke brukes, kan det oppbevares under betjeningspanelet.
Utvidelsespakke for nettsurfing | MX-AM10 | Internett-tilgang er aktivert for visning av nettsider.
Stempelenhet | AR-SU1 | Dette stempler hver originalside etter at den er skannet i bildesendingsmodus. En automatisk dokumentmater kreves.
Stempelkassett | AR-SV1 | To bekreftelsesstempelkassetter er inkludert.
Stiftekassett | MX-SCX2 | Stifter papir. En ferdiggjører (100-arksstifting) eller etterbehandler med ryggstifting (100-arksstifting) kreves.
MX-SCX1 | Ryggstifter papir. En etterbehandler med ryggstifting (100-arksstifting) kreves.
Statusindikator | MX-SL10 | Statusen for maskinen indikeres.

Enkelte alternativer kan være utilgjengelige i noen land og regioner.
Tilbake til toppen