# GJENTA SAMME BILDE PÅ ETT ARK(GJENTA OPPSETT)

## Oversikt

Denne funksjonen kopierer flere bilder av samme original på ett ark.
Velg mellom tre alternativer: Auto, Fast rep. og Gjenta foto.

###### Auto

Det maksimale repetisjonsantallet for kopiering av bilder på et ark beregnes automatisk i henhold til originalstørrelsen, papirstørrelsen og kopigraden.

###### Fast repetisjon

Når du velger et repetisjonsantall, en originalstørrelse og en papirstørrelse for kopiering av bilder på et ark, beregnes kopigraden automatisk, og originalen kopieres.

###### Gjenta foto

Denne funksjonen kopierer gjentatte ganger på A4 (8-1/2" × 11")- eller A3 (11" × 17")-papir uten å endre kopigraden for originalen i fotostørrelse. Du kan velge mellom de følgende fem typene av originalstørrelser:

- Originalstørrelser opptil 130 mm × 90 mm (3" × 5")
- Originalstørrelser opptil 70 mm × 100 mm (2-1/2" × 4")
- Originalstørrelser opptil 57 mm × 100 mm (2-1/8" × 3-5/8")
- Originalstørrelser opptil 100 mm × 150 mm (5" × 7")
- Originalstørrelser opptil 65 mm × 70 mm (2-1/2" × 2-1/2")

- Gjenta oppsett må angis før originalen skannes.
- Legg alltid originalen på dokumentglasset for fotogjentakelse.

Denne funksjonen kan ikke velges sammen med originaler med blandet størrelse eller 2-sidig kopiering (men kan velges med [2-Sidig til 1-Sidig]).

## Drift

### Auto

Repetisjonsantall beregnes automatisk for kopiering.

1. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Gjenta oppsett]-tasten

2. #### Trykk på [Auto]-tasten

3. #### Kontroller antallet gjentakende ansikter som har blitt beregnet automatisk

   Trykk eventuelt på [Original]-, [Papirvalg]- eller [Kopigrad]-tasten og konfigurer innstillingen på nytt.
   - VELGE STANDARDFORMAT
   - ANGI EGENDEFINERT STØRRELSE DIREKTE
   - LAGRE OG VELGE OFTE BRUKTE ORIGINALSTØRRELSER
   - VELGE FORHÅNDSINNSTILT GRAD
   - ANGI PAPIRKASSETT
   - ANGI ENKELTMATERSKUFF

4. #### Angi repetisjonsdelingslinjen

   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   ###### Slik avbryter du auto-innstillingen:

   Trykk på [Av]-tasten.

5. #### Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

6. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

7. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte kopieringen

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

### Fast repetisjon

Angi repetisjonsantallet for kopiering.

1. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Gjenta oppsett]-tasten

2. #### Trykk på [Fast rep.]-tasten

3. #### Trykk på [Original]- og [Papirvalg]-tastene for å velge henholdsvis originalstørrelse og papirstørrelse

   - VELGE STANDARDFORMAT
   - ANGI EGENDEFINERT STØRRELSE DIREKTE
   - LAGRE OG VELGE OFTE BRUKTE ORIGINALSTØRRELSER
   - ANGI PAPIRKASSETT
   - ANGI ENKELTMATERSKUFF

4. #### Trykk på [Antall ansikt]-tasten for å stille inn et repetisjonsantall

   Etter at innstillingene er fullført, trykk på . Resultatet av den automatiske beregningen vises som kopigraden.
   Hvis den beregnede kopigraden overgår spekteret mellom 25 % og 400 %, oppstår det en feil.

5. #### Angi repetisjonsdelingslinjen

   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.

   ###### Slik avbryter du innstillingen for fast repetisjon:

   Trykk på [Av]-tasten.

6. #### Legg i originalen og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Plasser originalen i den automatiske dokumentmateren eller på dokumentglasset.
   - AUTOMATISK DOKUMENTMATER
   - DOKUMENTGLASS

7. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

8. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte kopieringen

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

### Gjenta foto

Gjenta en original i fotostørrelse i faktisk størrelse.

1. #### Trykk på [Andre]-tasten, og trykk på [Gjenta oppsett]-tasten

2. #### Trykk på [Gjenta foto]-tasten

3. #### Trykk på [Original]-tasten, og velg en originalstørrelse

   Plasser originalen i henhold til retningen som vises i Slik stiller du inn.
   Etter at innstillingene er fullført, trykk på .

4. #### Trykk på [Papirvalg]-tasten, og velg en papirstørrelse

   Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
   Hvis du trykket på [Opp til 57 x 100 mm (kort) 2 1/8 × 2 5/8"] på [Original]-skjermen, kan bare A4 velges som originalstørrelse.

   ###### Slik avbryter du innstillingen for gjenta foto:

   Trykk på [Av]-tasten.

5. #### Legg på dokumentglasset, og trykk på [Forhåndsvisning]-tasten

   Du kan kontrollere originalens retning under Utskriftsretning på originalskjermen.

6. #### Kontroller forhåndsvisningsbildet på forhåndsvisningsskjermen

   ###### For å annullere alle innstillinger:

   Trykk på [CA]-tasten.

7. #### Trykk på [Start]-tasten for å starte kopieringen

   ###### Hvis du vil lage to eller flere sett med kopier:

   Trykk på kopivisningstasten for å spesifisere antallet kopier.

Tilbake til toppen