# HENTE LAGREDE KOPIERINGSINNSTILLINGER(ÅPNE PROGRAM)

## Oversikt

Denne funksjonen lagrer ulike innstillinger samlet som ett program. Hvis du lagrer et program, er det lett å hente og bruke det.
Hvis du for eksempel kopierer CAD-tegninger i A3-størrelse (11" × 17") til arkivering én gang i måneden ved å bruke følgende innstillinger:

- CAD-tegningene i A3-størrelse (11" × 17") reduseres til A4-størrelse (8-1/2" × 11").
- 2-sidig kopiering benyttes for å halvere papirforbruket.
- Margforskyvning brukes for å lage en marg som kan hulles for arkivering.

Når et jobbprogram ikke er lagret | Når et jobbprogram er lagret
--- | ---
Angir en reduksjon fra A3 (11" × 17") til A4 (8-1/2" × 11") Endrer kontrastinnstillingen Angir 2-sidig kopiering Angir marger Angir innstillinger for hulling Trykk på [Start]-tasten | Velger kopieringsinnstillinger Trykk på [Start]-tasten
Denne metoden krever en rekke innstillinger, og tar tid. Den kan også føre til innstillingsfeil. | Denne metoden krever ikke mange innstillinger, og er rask å gjennomføre. Du kan lage kopier uten fare for innstillingsfeil.

- Opptil 48 programmer kan lagres.
- Programinnstillingene forblir registrert, selv når hovedstrømmen har blitt slått av.
- Slik lagrer du et program
  Trykk på [Programregistrering]-tasten på handlingspanelet som vises når du bruker en modusskjerm.
  - LAGRE ET PROGRAM

## Drift

1. #### Trykk på tasten [Åpne program] på handlingspanelet

   Trykk på [Legg til favoritter]- eller [Registrer til hjem]-tasten på handlingspanelet for å registrere en programsnarvei.

2. #### Trykk på tasten for programmet du ønsker å hente

   De lagrede innstillingene for programmet brukes.

Tilbake til toppen