# SKRIVE UT EN FIL DIREKTE FRA EN NETTVERKSMAPPE

## Oversikt

Du kan angi og skrive ut en fil i en nettverksmappe fra maskinens berøringspanel.
Selv om nettverksmappen ikke er registrert, får du tilgang til nettverksmappen ved å gå direkte inn i, eller referere til banen til mappen i arbeidsgruppen.

- Skrive inn søkestien for nettverksmappen direkte
- Med henvisning til søkestien for nettverksmappen

For å registrere en nettverksmappe:
Velg [Applikasjonsinnstillinger] → [Innstilling for utskrift fra MFP(FTP)] i "Innstillingsmodus" for å lagre en nettverksmappe. (Administratorrettigheter kreves.) Opptil 20 nettverksmapper kan registreres.
Når du velger en PDF-fil som har passord, må du angi passordet på jobbstatusskjermen for å starte utskriften.

- SKRIVE UT EN KRYPTERT PDF-FIL

## Drift

Skrive ut en fil i nettverksmappen du har konfigurert i maskinens innstillinger
Trykk på [Dokumentarkivering]-tasten.
Trykk på [Velg fil fra nettverksmappen til utskrift]-tasten på handlingspanelet.
Trykk på [Åpne registrert nettverksmappe]-tasten på handlingspanelet, og trykk på nettverksmappen du ønsker tilgang til.
Hvis det vises en skjerm hvor du blir bedt om å angi brukernavn og passord, må du kontakte serveradministratoren og angi riktig brukernavn og passord.

- Når du trykker på [Direkteinntasting på mappebane]-tasten, vises en skjerm for direkteinntasting i nettverksmappebanen. For mer informasjon, se ”Angi nettverksmappebane direkte”.
- Når du velger arbeidsgruppen, serveren og nettverksmappen i rekkefølge, får du tilgang til nettverksmappen. For mer informasjon, se ”Referere til nettverksmappebanen”.

Trykk på tasten for filen du ønsker å skrive ut, og trykk på [Velg utskriftsinnstillinger]-tasten på handlingspanelet.

- Når du skriver ut flere filer, trykker du på tastene for filene du ønsker å skrive ut, og trykker på [Skriv ut]-tasten på handlingspanelet.
- Ikonet vises på venstre side av tastene til filer som kan skrives ut.
- -ikonet vises på venstre side av tastene til mapper i nettverksmappen. Trykk på denne tasten for å vise en mappe eller en fil i en mappe.

- Det kan vises til sammen 100 taster til filer og mapper.
- Trykk på for å gå opp ett mappenivå.
- Trykk på hvis du vil gå tilbake til skjermen for valg av nettverksmappe.
- Trykk på tasten [Fil- eller mappenavn] hvis du vil endre rekkefølgen av filer og mapper som vises på skjermen. Hver gang du trykker på tasten, endres rekkefølgen mellom stigende og synkende.

Velg utskriftsvilkårene.

- Hvis du har valgt flere filer i trinn 4, kan du kun velge antallet utskrifter.
- Hvis du har valgt en fil som inkluderer utskriftsvilkår (dvs. PCL-, PS- eller XPS-filer) i trinn 4, vil innstillingene tas i bruk.

Når det er merket av for [Skriv ut på glanset papir], er [Papirvalg] satt til [Glanset papir] (enkeltmaterskuff) og [Utskriftsoppløsning] satt til [600 dpi (Høy kvalitet)].
Trykk på [Start]-tasten.
Utskriften begynner når den valgte filen er overført.
Skrive inn søkestien for nettverksmappen direkte
Trykk på [Direkteinntasting av mappebane]-tasten i trinn 3 for ”Skrive ut en fil i nettverksmappen du har konfigurert i maskinens innstillinger”.
Angi banen til mappen, brukernavn og passord.
Gå til nettverksmappen.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver ut, ser du trinn 4 til 6 i "Skrive ut en fil i nettverksmappen som du har konfigurert i maskinens innstillinger".
Med henvisning til søkestien for nettverksmappen
Trykk på tasten til arbeidsgruppen du ønsker tilgang til i trinn 3 for ”Skrive ut en fil i nettverksmappen du har konfigurert i maskinens innstillinger”.
Trykk på tasten for serveren eller datamaskinen du vil koble deg til.
Hvis det vises en skjerm hvor du blir bedt om å angi brukernavn og passord, må du kontakte serveradministratoren og angi riktig brukernavn og passord.
Trykk på tasten for nettverksmappen du ønsker tilgang til.
Gå til nettverksmappen.
Hvis du vil ha informasjon om hvordan du skriver ut, ser du trinn 4 til 6 i "Skrive ut en fil i nettverksmappen som du har konfigurert i maskinens innstillinger".

- Du kan trykke på -ikonet og angi et søkeord for å søke etter en arbeidsgruppe, en server eller en nettverksmappe. For innskriving av tekst, se ”DE VIRTUELLE TASTATURTASTENES NAVN OG FUNKSJONER”.
- Det kan vises opptil 100 arbeidsgrupper, 100 servere og 100 nettverksmapper.
- Trykk på for å gå opp ett mappenivå.
- Trykk på hvis du vil gå tilbake til skjermen for valg av arbeidsgruppe.

Tilbake til toppen