# EN INDIVIDUELL BERØRINGSTAST ELLER GRUPPETAST KAN IKKE REDIGERES ELLER SLETTES

Hvis du ikke kan løse et problem med løsningene i denne håndboken, trykk på [Strøm]-knappen og sett hovedstrømbryteren til posisjonen ””. Vent i minst ti sekunder og sett deretter hovedbryteren til posisjonen ””. Når fargen på hovedstrømindikatoren endres til grønn, trykker du på [Strøm]-knappen.
Når bakgrunnsfargen på jobbstatusskjermen øverst til høyre på berøringspanelet ikke er grå, må du ikke slå av hovedstrømbryteren eller trekke ut støpselet. Dette kan ødelegge harddisken eller føre til at data som blir lagret eller mottatt går tapt.

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Er tasten inkludert i en programtast? | Fjern tasten fra programmet før du endrer eller sletter den. (Hvis tasten er inkludert i flere programmer, må den fjernes fra alle programmer.) [Åpne program] → [Slett] på handlingspanelet for den enkelte modus Hvis tasten brukes i flere programmer, skriver du ut programlisten under [Sende adresseliste] i innstillingsmodus. Listen viser hvor individuelle taster og gruppetaster er lagret. ”Innstillingsmodus [Systeminnstillinger] → [Listeutskrift (bruker)] → [Sende adresseliste] → [Programliste]
Har funksjoner blitt deaktivert av administratoren? | Kontroller dette med administratoren din. Noen funksjoner kan ha blitt deaktivert i systeminnstillingene. Kontroller dette med administratoren din.
Har administratoren aktivert en funksjon som forhindrer redigering/sletting? | Kontroller dette med administratoren din. Hvis administratoren din har aktivert innstillinger som [Standardadresseinnstilling] og [Innstillinger for innkommende ruting], kan taster ikke redigeres eller fjernes.

Tilbake til toppen