# HOVEDSKJERM

## Oversikt

Når du trykker på [Hovedskjerm]-knappen på betjeningspanelet, vises hovedskjermen på berøringspanelet. Hovedskjermen viser tastene for valg av modi eller funksjoner.
For prosedyrer for å legge til og slette snarveistaster, se betjeningstrinnene.
Slik stiller du inn hovedskjermen for hver ”favorittarbeidsgruppeliste”:
I ”Innstillingsmodus (nettversjon)”, velg [Brukerkontroll] → [Favorittarbeidsgruppeliste] → [Hovedskjermliste].
Utfør denne innstillingen med brukerautentisering aktivert.
Ikon som viser maskinstatus
Ikonet viser statusen for maskinen, slik som at den kobler til en USB-enhet.

Ikon | Maskinstatus | Ikon | Maskinstatus
--- | --- | --- | ---
| Skriverdata behandles. |  | En speilingspakke er installert. I ustand.*
| Skriverdata skrives ut. |  | En speilingspakke er installert. Under konfigurasjon.
| Sendingsdata foreligger. |  | Modus for forstørret visning er aktivert.
| Data om videresendingsfeil foreligger. |  | Økomodus er aktivert.
| Mottatte data foreligger. |  | En vedlikeholdsmelding er utstedt.
| Mottatte konfidensielle faksdata foreligger. |  | En USB-enhet er installert.
| Mottatte data holdes. |  | Fjernbetjening pågår.
| Mottatte forhåndsvisningsdata foreligger. |  | Inntasting av alfanumeriske tegn med enkle byte.
| OSA-kommunikasjon pågår. |  | Et datasikkerhetsprogram er installert.
| En speilingspakke er installert. |  | Feltstøttesystemet er aktivert.
| Kobler til tilgangspunktet (nivå 4) |  | Ikke koblet til tilgangspunktet
| Kobler til tilgangspunktet (nivå 3) |  | Dårlig forbindelse for enheten for trådløs LAN i maskinen*
| Kobler til tilgangspunktet (nivå 2) |  | Venter på tilgangspunktet
| Kobler til tilgangspunktet (nivå 1) |  |

*Rådfør deg med forhandleren eller en autorisert servicerepresentant.
Endre modi
Endre modus fra hovedskjermen

[Hovedskjerm]-knapp |  | Trykk på modusikonet. |  | Betjen for hver modus.

Endre modus fra modusvisningen

Trykk på modusbytteknappen og betjen deretter modusvisningen.

Trykk på modusvisningen. |  | Trykk for ønsket modus.

I bildesendingsmodus trykker du på for å endre modus.

## Drift

- Legge til en snarveistast
- Slette en snarveistast
- Flytte en snarveistast
- Endre navnet på en snarveistast
- Tilbakestille snarveistastene til standardoppsett
- Endre et MFP-visningsmønster

Trykk på [Rediger hovedskjerm] på handlingspanelet.
Hvis brukerautentisering ikke brukes, skriver du inn administratorpassordet.
Skjermen endres til modus for redigering av hovedskjermen.
Etter redigering av snarveistastene på hovedskjermen, trykker du på [Avslutt modus for redigering av hovedskjermen]-tasten på handlingspanelet.
Modus for redigering av hovedskjermen avsluttes, og du kommer tilbake til hovedskjermen.

Legge til en snarveistast
Trykk på et sted uten en snarveistast i modus for redigering av hovedskjermen.
Trykk på funksjonen du vil legge til.
En snarveistast med funksjonen som legges til, vises på hovedskjermen.

Slette en snarveistast
Trykk på snarveistasten du vil slette, i modus for redigering av hovedskjermen.
Trykk på [Slett tast]-tasten på handlingspanelet.
En bekreftelsesskjerm vises.
Trykk på [Slett]-tasten.
Den valgte snarveistasten slettes fra hovedskjermen.
Når du har trykket på snarveistasten du vil slette i trinn 1, kan du også slette snarveistasten ved å dra den til papirkurven.

Flytte en snarveistast
Trykk på snarveistasten du vil flytte, i modus for redigering av hovedskjermen.
Trykk på [Flytt tast]-tasten på handlingspanelet.
Trykk på stedet du vil flytte snarveistasten til.
Den valgte snarveistasten flyttes.

Endre navnet på en snarveistast
Trykk på snarveistasten du vil endre navnet på, i modus for redigering av hovedskjermen.
Trykk på [Endre navn på tast] på handlingspanelet.
Det virtuelle tastaturet vises.
Når et eksternt tastatur er installert, kan det brukes til å skrive inn teksten.
Angi navnet, og trykk på [OK]-tasten.
Navnet på den valgte snarveistasten endres.

Tilbakestille snarveistastene til standardoppsett
Trykk på [Returner oppsett til fabrikkinnst.]-tasten på handlingspanelet, i modus for redigering av hovedskjermen.
En bekreftelsesskjerm vises.
Trykk på [Nullstill]-tasten.
Snarveistastene tilbakestilles til standardoppsett.

Endre et MFP-visningsmønster
Trykk på [MFP-visningsmønsterinnstilling] på handlingspanelet.
Trykk på visningsmønsteret du vil endre.
Dette endrer berøringspanelets visningsmønster.
Tilbake til toppen