# KORTOMRÅDEINNSTILLINGER

Datakontroll under kortlesing kan stilles inn.
Innstillinger

Element | Beskrivelse
--- | ---
Importer fra konfigurasjonsfil | Når du angir konfigurasjonsfilnavnet og trykker på [Utfør]-tasten, leses kortområdeinnstillingene fra konfigurasjonsfilen. Hvis du trykker på [Slett]-tasten, slettes alle filene som samsvarer med gjeldende søkekriterier.
Sjekk fasilitetskode i HID-modus | Kontrollerer fasilitetskoden til et HID-kort.
Fasilitetskode | Angir fasilitetskoden til et HID-kort. Når du trykker på [Lagre]-tasten, blir fasilitetskoden lagret.

Tilbake til toppen