# DET SKRIVES UT MANGE FORVRENGTE TEGN

Hvis du ikke kan løse et problem med løsningene i denne håndboken, trykk på [Strøm]-knappen og sett hovedstrømbryteren til posisjonen ””. Vent i minst ti sekunder og sett deretter hovedbryteren til posisjonen ””. Når fargen på hovedstrømindikatoren endres til grønn, trykker du på [Strøm]-knappen.
Når bakgrunnsfargen på jobbstatusskjermen øverst til høyre på berøringspanelet ikke er grå, må du ikke slå av hovedstrømbryteren eller trekke ut støpselet. Dette kan ødelegge harddisken eller føre til at data som blir lagret eller mottatt går tapt.

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Er datamaskinen eller maskinen i ustabil tilstand? | Avbryt utskriften, start datamaskinen og maskinen på nytt, og prøv å skrive ut igjen Hvis det er lite ledig plass i datamaskinens minne eller harddisk, eller mange jobber står i kø på maskinen og den ikke har tilstrekkelig minne, kan det hende at teksten skrives ut med uforståelige tegn. For å avbryte utskrift i Windows: Dobbeltklikk på skriverikonet som vises til nede til høyre på oppgavelinjen og klikk på ”Avbryt alle dokumenter” (eller ”Slett utskriftsjobber”) i [Skriver]-menyen. Macintosh: Dobbeltklikk på maskinens navn i skriverlisten, velg jobben du vil slette, og slett den. På maskinen: Trykk på jobbstatusvisningen i betjeningspanelet, trykk på [Utskrift]-fanen for å bytte skjerm, trykk på tasten for utskriftsjobben du vil slette og trykk på [Stopp/Slett]-tasten. En bekreftelsesmelding for avbryting vil vises. Trykk på [Avbryt]-tasten. Hvis uforståelige tegn fortsatt skrives ut etter at du har gjennomgått prosedyren for omstart, må du be administratoren om å forlenge tidsinnstillingen i ”I/U-tidsavbrudd” i innstillingsmodus. ”Innstillingsmodus” → [Skriverinnstillinger] → [Grensesnittinnstillinger] → [I/O-tidsavbrudd] Hvis uforståelige tegn fortsatt skrives ut etter at de ovennevnte prosedyrene er utført, må skriverdriveren fjernes og installeres på nytt.

Tilbake til toppen