# SPESIFISERE SKANNESTØRRELSE FOR ORIGINALEN I PAPIRSTØRRELSE

## Oversikt

Når originalstørrelsen ikke er en standardstørrelse (størrelse i tommer eller ikke-standardstørrelse) eller ikke påvises korrekt, kan du angi originalstørrelsen manuelt.

- Når du velger [Lang Str.], kan ikke innstillingen for 2-sidig skanning og sendestørrelse endres.
  Bilde sendes kun i Mono2.
- Når [Postkort], [Fotostørrelse] eller en standardstørrelse (direktevalg) velges, kan ikke sendestørrelse endres.

## Drift

Etter at du trykker på [Original]-tasten, trykk på [Skannestørrelse]-tasten.
Trykk på riktig tast for originalstørrelse.
Etter at innstillingene er fullført, trykk på .
Hvis du sender en lang original, trykker du på [Lang Str.]-tasten.
Bruk den automatiske dokumentmateren til å skanne en lang original. Den maksimale bredden som kan skannes, er 1 000 mm (39-3/8") (den maksimale høyden er 297 mm (11-5/8")).

- OVERFØRBARE ORIGINALSTØRRELSER

Tilbake til toppen