# DOKUMENTGLASS

## Oversikt

Dette avsnittet beskriver trinnene for innstilling av originalen på dokumentglasset.

- Lukk den automatiske dokumentmateren forsiktig. Hvis den automatiske dokumentmateren lukkes hardt, kan den skades.
- Påse at fingrene ikke klemmes når du lukker den automatiske dokumentmateren.

Når du skanner en tykk bok eller en annen tykk original, skyv opp baksiden av den automatiske dokumentmateren og plasser originalen der.
Når du lukker den, åpne først den automatiske dokumentmateren helt opp og lukk den så.

Tillatte orginalstørrelser

Maksimum originalstørrelse
Standardstørrelse 297 mm (langsgående) x 420 mm (tverrgående) eller A3 11" (langsgående) x 17" (tverrgående) Ikke-standardstørrelse 297 mm (langsgående) x 432 mm (tverrgående) 11-5/8" (langsgående) x 17" (tverrgående)

Når originalen ikke har en standardstørrelse, se aktuell forklaring nedenfor for modusen du bruker.
– KOPIMASKIN "SPESIFISERE ORIGINALSTØRRELSEN"
– BILDESENDING "SPESIFISERE SKANNESTØRRELSEN FOR ORIGINALEN VED HJELP AV NUMERISKE VERDIER"

## Drift

Åpne den automatiske dokumentmateren.
Legg i papiret med den utskriftbare siden ned.
Plasser originalen med forsiden ned og juster øverste venstre hjørne av originalen med venstre bakside (ved tuppen på -merket) på dokumentglasset.
Unngå å plassere gjenstander under originalstørrelsesindikatoren.
Hvis du lukker den automatiske dokumentmateren med en gjenstand under, kan det føre til skade på originalstørrelsesindikatorplaten eller deaktivere korrekt påvisning av originalstørrelsen.
Når du plasserer en original av ikke-standardstørrelse på dokumentglasset, kan størrelsen enkelt påvises hvis et tomt ark i A4-størrelse (8-1/2" x 11"), B5-størrelse (5-1/2" x 8-1/2") eller annet papir av standardstørrelse blir plassert oppå originalen.
Lukk den automatiske dokumentmateren.
Lukk den automatiske dokumentmateren når du har plassert originalen. Hvis enheten er åpen, blir deler utenfor originalen kopiert i svart, noe som vil føre til svært høy bruk av toner.
Tilbake til toppen