# ØKOFUNKSJONER

Disse funksjonene bidrar til lavere strømforbruk ved å styre betjeningen av deler som ofte bruker mye strøm. Maskinen har to strømsparingsmoduser.

TIDSINNSTILLING FOR AUTOAVSTENGNING | Hvis ingen operasjoner finner sted, slår denne modusen av strømmen for betjeningspanelet og varmeenheten, og får maskinen til å vente i tilstanden med lavest strømforbruk. Selv om du sparer mer strøm, tar det lengre tid å vekke maskinen.
HVILESTILLING | Denne modusen senker temperaturen i varmeenheten og får maskinen til å vente i en tilstand med lavt strømforbruk. Sammenlignet med Tidsinnstilling for autoavstengning sparer du mindre strøm, men det tar kortere tid å vekke maskinen.

I tillegg til disse to modusene kan du bruke de følgende funksjonene for å redusere strømforbruket enda mer.

Funksjon | Beskrivelse
--- | ---
OVERGÅ TIL AUTOMATISK AVSTENGNINGSFUNKSJON SÅ SNART FJERNJOBBEN ER FERDIG. | Maskinen returnerer fra den automatiske avstengningen for utskrift og går inn i autoavstengningsmodus igjen så snart utskriften er fullført.
ØKOSKANNING | Maskinen betjenes med varmeenheten slått av for operasjoner som ikke inkluderer utskrift (som ikke bruker varmeenheten), slik som faks- og bildeoverføring.
TIDSPLANFUNKSJON FOR STRØM PÅ/AV | Bruk denne funksjonen til å stille inn tidspunkter for når maskinens slås av og på for å redusere strømforbruket.
STRØMSTYRINGSINNSTILLING | Denne funksjonen styrer overgangen til autoavstengningsmodus slik at den blir optimal for bruksfrekvensen ved å analysere bruken av maskinen i løpet av en viss tidsperiode. Planleggingsfunksjonen for strøm på/av prioriteres.

Stille inn Økomodus
Økofunksjonsinnstillingene angis satsvis. ”Normal modus” og ”Økomodus” er tilgjengelig.
Innstillingsverdier for hver modus er som følger:

Energisparing | Normal modus | Økomodus
--- | --- | ---
Økoskanne | På (bare sendemodi) | På (alle modi bortsett fra kopi)
Tidsinnstilling for autoavstengning | Endre overføringstid etter klokkeslett.:Auto | Fastsett overføringstid.:På(1 min.)
Gå over til automatisk avstengningsfunksjon så snart fjernjobben er ferdig. | Av | På
Innstilling for hvilestilling | 1 min. | 1 min.
Slå av Panelvisning i hvilestilling | På | På

Ikke alle innstillingene for energisparing i strømstyringsinnstillingen brukes i Normal modus eller Økomodus.
Tilbake til toppen