# EKSTERN KONTO

Den eksterne kontomodulen* er nødvendig for å bruke en "ekstern kontoapplikasjon" på maskinen.
Med den eksterne kontomodulen kan du bruke en ”ekstern kontoapplikasjon” for sentralisert kontoadministrasjon av en flerfunksjonsskriver på et nettverk.
*Den eksterne kontomodulen er standardutstyr i enkelte land og regioner.

- Oppsett av ekstern kontoapplikasjon
- Betjening i ekstern kontomodus

En ”ekstern kontoapplikasjon” kan brukes i ”ekstern autentiseringsmodus” eller i ”ekstern tellemodus”.
Når ”ekstern autentiseringsmodus” brukes, hentes påloggingsskjermen fra applikasjonen når maskinen startes. Når en jobb er fullført, sendes en jobbmeldingsskjerm til applikasjonen for telling for den autentiserte brukeren.
Når ”ekstern tellemodus” brukes, vises ikke påloggingsskjermen når maskinen startes. Det sendes kun en jobbresultatmelding til applikasjonen. Brukerautentisering med den eksterne kontoapplikasjonen kan ikke brukes. Den eksterne kontoapplikasjonen kan imidlertid brukes i kombinasjon med den interne kontofunksjonen.
Oppsett av ekstern kontoapplikasjon
Når du har stilt inn en ekstern applikasjon i ”Innstillingsmodus”, starter du maskinen på nytt for å aktivere innstillingen.
For å starte maskinen på nytt, se ”SLÅ MASKINEN PÅ”.
For å installere en ekstern kontoapplikasjon:
I ”Innstillingsmodus” velger du [Applikasjonsinnstillinger] → [Installasjon av eksterne program] → [Programinnstillinger for ekstern konto].
Betjening i ekstern kontomodus
Følgende beskriver bruken av en ekstern kontoapplikasjon i de to modusene:
Ekstern autentiseringsmodus
Når maskinen slås på i ekstern autentiseringsmodus, går maskinen inn på den eksterne kontoapplikasjonen, og påloggingsskjermen vises. Påloggingsskjermen vises også når du trykker på [Hent]-tasten for å kjøre en jobb på jobbstatusskjermen for fullførte jobber. (Påloggingsskjermen vises ikke hvis brukeren allerede har logget seg på på vanlig måte.)
Trykk på jobbstatusvisningen mens påloggingsskjermen vises, så vil jobbstatusskjermen komme opp. Hvis du vil gå tilbake til forrige skjerm, trykker du på modusvalgtasten.
For å aktivere ekstern autentiseringsmodus:
I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Sharp OSA-innstillinger] → [Ekstern kontoinnstilling], og aktiverer avkrysningsboksen [Aktiver autentifisering for ekstern server].

- Brukerkontrollfunksjonen til maskinen kan ikke brukes i ekstern autentiseringsmodus.
  ”Brukerregistrering”, ”Brukerkontovisning”, ”Nullstilling av brukerkonto”, ”Brukerinformasjon utskrift” og ”Innstilling for antall brukernavn vist” kan imidlertid brukes.
- Modusvalgtasten kan ikke brukes mens påloggingsskjermen vises.

Hvis pålogging mislykkes:
Hvis påloggingsskjermen ikke vises, eller hvis applikasjonen ikke fungerer som den skal, kan det også hende at maskinen ikke lenger fungerer korrekt. I så fall må du tvangsavslutte den eksterne kontomodusen.
For å tvangsavslutte den eksterne kontomodusen:
I ”Innstillingsmodus (nettversjon)” velger du [Systeminnstillinger] → [Sharp OSA-innstillinger] → [Ekstern kontoinnstilling].
Hvis avslutning i Innstillingsmodus (nettversjon) mislykkes, tvangsavslutter du den på maskinens betjeningspanel.
I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Sharp OSA-innstillinger], endrer innstillingen for [Ekstern kontoinnstilling], og starter maskinen på nytt. For å starte maskinen på nytt, se ”SLÅ MASKINEN PÅ”.
Ekstern tellemodus
I motsetning til i ekstern autentiseringsmodus, vises ikke påloggingsskjermen for den eksterne kontoapplikasjonen etter at maskinen har startet opp i ”ekstern tellemodus”. Kun jobbresultatet sendes til den eksterne kontoapplikasjonen.
Ekstern tellemodus kan brukes sammen med maskinens funksjon for brukerkontroll. (Ekstern tellemodus kan også brukes når brukerkontroll og kontokontroll er deaktivert.)
For å aktivere ekstern tellemodus:
I ”Innstillingsmodus” velger du [Systeminnstillinger] → [Sharp OSA-innstillinger] → [Ekstern kontoinnstilling], og aktiverer kun innstillingen [Ekstern kontokontroll].
Tilbake til toppen