# FEILMATING AV PAPIR

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Ligger det igjen en istykkerrevet papirbit i maskinen? | Sørg for å fjerne alle papirrester. - FJERNE FEILMATET PAPIR
Er det lagt inn for mye papir i skuffen? | Kontroller at papirbunken i skuffen ikke er høyere enn indikatorlinjen.
Blir flere ark matet samtidig? | Luft papiret godt før det legges i.
Bruker du en papirtype som ikke samstemmer med spesifikasjonene? | Bruk papir som er anbefalt av SHARP. Bruk av papir som er tiltenkt andre modeller, eller spesialpapir som ikke støttes av maskinen, kan resultere i feilmatinger, krøllet eller flekket utskrift. - "FORSYNINGSVARER" i "hurtigveiledningen" For papir som er forbudt eller som ikke anbefales, se "EGNEDE PAPIRTYPER".
Har papiret i skuffen tatt opp fuktighet? | Hvis du vet at du i en periode ikke kommer til å bruke papiret som ligger i en bestemt skuff, må papiret fjernes fra skuffen og lagres i plastpose på et mørkt og tørt sted.
Har du justert skinnene på enkeltmaterskuffen til papirbredden? | Juster skinnene på enkeltmaterskuffen til bredden på papiret.
Er forlengelsesskinnen på enkeltmaterskuffen trukket ut? | Når du laster inn store ark, må du trekke ut forlengelsesskinnen.
Er matevalsen på enkeltmaterskuffen skitten? | Rengjør overflaten på enkeltmaterskuffens matevalse. - RENGJØRE MATEVALSEN PÅ ENKELTMATERSKUFFEN
Er papir i A5-størrelse (5-1/2" x 8-1/2") lagt i? | Når du legger i papir i A5-størrelse (5-1/2" x 8-1/2"A5), må du plassere papiret i horisontal utskriftsretning (A5R (5-1/2" x 8-1/2"R)).
Er papirstørrelsen angitt? | Husk å spesifisere papirstørrelsen hvis du bruker en størrelse som ikke er standard. Hvis du endrer papirstørrelsen som er lastet i en skuff, må du kontrollere innstillingen for papirstørrelse. ”Innstillingsmodus” → [Innstillinger for papirskuff] → [Skuffregistrering]
Har du lagt papir i enkeltmaterskuffen? | Når du legger i papir, må du fjerne eventuelt gammelt papir som ligger igjen i skuffen, blande det med det nye papiret som skal legges i, og legge alt i skuffen som én bunke. Hvis du legger i papir uten å fjerne det gamle papiret, kan det føre til papirstopp og feilmating.

Tilbake til toppen