# HVITFARGING AV SVAKE FARGER I BILDET(DEMPE BAKGRUNN)

## Oversikt

Demper lyse bakgrunner på originalene.
Denne funksjonen kan ikke brukes i Internett-faksmodus.

## Drift

Plasser originalen.
Plasser originalen i skuffen for dokumentmating på den automatiske dokumentmateren, eller på dokumentglasset.

- AUTOMATISK DOKUMENTMATER
- DOKUMENTGLASS

Spesifiser destinasjonen.

- HENTE OPP EN DESTINASJON FRA EN ADRESSEBOK
- SE EN LISTE OVER VALGTE DESTINASJONER
- BRUKE ET SØKENUMMER FOR Å HENTE EN DESTINASJON
- ANGI EN ADRESSE MANUELT
- ANGI EN NETTVERKSMAPPE
- HENTE EN DESTINASJON FRA EN GLOBAL ADRESSEBOK
- BRUKE EN OVERFØRINGSLOGG FOR Å SENDE IGJEN

Trykk på [Andre]-tasten og deretter på [Dempe bakgrunn]-tasten.
Trykk på [På]-tasten.
Trykk på eller skyv glidebryteren for å justere graden av demping.
For å avbryte innstillingene for bakgrunnsdemping:
Trykk på [Av]-tasten.
Når innstillingene er fullført, trykker du på etterfulgt av [Tilbake]-tasten.
Trykk på [Start]-tasten for å starte skanning av originalen.
Trykk på [Forhåndsvisning]-tasten for å kontrollere forhåndsvisningen av bildet før en faks sendes. For mer informasjon, se ”KONTROLL AV BILDET SOM SKAL SENDES”. Innstillingene for denne funksjonen kan imidlertid ikke endres i forhåndsvisningsskjermen.

- Hvis du la originalene inn i dokumentmaterskuffen, blir alle sidene skannet.
  Du hører en pipelyd som indikerer at skanningen og overføringen er ferdig.
- Dersom du plasserte originalen på dokumentglasset, skanner du én og én side av gangen.
  Når skanningen blir ferdig, plasser neste original og trykk på [Start]-tasten.
  Du hører en pipelyd som indikerer at overføringen er ferdig.

Når fargemodusinnstillingen er [Mono2], fungerer ikke funksjonen for bakgrunnsdemping.
Tilbake til toppen