# FEILMATING AV ORIGINALER (AUTOMATISK DOKUMENTMATER)

Sjekkpunkt | Løsning
--- | ---
Er det lagt for mye papir i dokumentmaterskuffen? | Kontroller at papirbunken i skuffen ikke er høyere enn indikatorlinjen.
Er originalen en lang original? | Når du bruker den automatiske dokumentmateren til å skanne en lang original, må du angi skannestørrelsen til [Lang str.]. (Merk at lange originaler ikke kan kopieres ved bruk av kopieringsfunksjonen.)
Har originalen tynt papir? | Bruk dokumentglasset til å skanne originalen. Hvis du må bruke den automatiske dokumentmateren, må du velge [Sakte skann-modus] i [Andre] når du skanner originalen.
Er matevalsen skitten? | Rengjør overflaten på papirmatevalsen. – ”RENGJØRING AV DOKUMENTGLASSPLATEN OG AUTOMATISK DOKUMENTMATER”

Tilbake til toppen